Одобрявам:

                                                                                  МЛАДЕН   ТИМЧЕВ
                                                                                  ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА 
                                                                                  Кмет на община Сандански                                                                                              

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ПО РЕДА НА  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 "Археологически парк Сандански”  

 

Настоящата процедура се провежда по реда на чл.16 от Закона за  обществени поръчки. 

1.1.  Пълно описание на обекта  на поръчката

Реставрация, консервация и експониране на 3 броя културно-исторически паметници (подобекти), формиращи туристическа атракция „Археологически парк Сандански”, както следва:
Подобект 1: Реставрация, консервация и експониране на културно-исторически паметник „Епископска базилика” (за краткост наричана „Площадка 1” в техническия инвестиционен проект). „Епископска базилика” е паметник на културата с национално значение. Предвидените КРР и допълнителни СМР по този подобект имат за цел да бъдат постигнати следните завършени дейности: 
-	експонирана „Епископска базилика” и изградено постоянно защитно покритие
-	експониран баптистерий и изградено постоянно защитно покритие
-	експониран атриум
-	обособен паркинг за леки коли
-	обособен паркинг за автобуси
Подобект 2:  Реставрация, консервация и преекспониране на културно-исторически паметник „Раннохристиянски комплекс IV – V в.” (за краткост наричан „Площадка 2” в техническия инвестиционен проект). „Раннохристиянски комплекс IV – V в.” е деклариран като паметник на културата с местно значение, но попада в рамките на Античен и късно античен град, който е паметник на културата с национално значение. Предвидените КРР и допълнителни СМР по този подобект имат за цел да бъдат постигнати следните завършени дейности: 
-	озеляняване и благоустрояване на подобекта
-	декоративно осветление на подобекта
-	ограда
-	видеонаблюдение
Подобект 3:  Реставрация, консервация и експониране на културно-исторически паметник „Базилика на епископ Йоан” (за краткост наричан „Площадка 3” в техническия инвестиционен проект). „Базилика на епископ Йоан” е архитектурно-строителен паметник на културата с местно значение, но попада в рамките на Античен и късно античен град, който е паметник на културата с национално значение.
-	подобрена експозиционна среда
-	изграден посетителски център

1.2. Обособени позиции - не  
	     
1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите
Не се предвижда представяне на вариaнти 

1.4. Място и срок за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката  е  град Сандански, 
Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 18 месеца,  считано от датата подписване на протокол акт образец 2 за откриване на строителна площадка;
Графикът на изпълнението на поръчката е съгласно предложението на участника.

1.5.  Разходи за поръчката
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

1.6.	Схема на плащане 

Схемата на плащане на поръчката е следната:  
- 20 % от стойноста на поръчката до 10 работни дни след получаване на авансово плащане  по проекта «Сандански – зората на ранното християнство», финансиран по схема BG 161PO001-3.1.03/2010 ”Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОПРР;
- до 30 % във вид на междинни плащания по време на изпълнение на СМР, но не по-рано от 3 месеца от превеждане на аванса от Възложителя към Изпълнителя;          
- 50 % финално плащане след приключване на СМР и предаване на обекта на Възложителя и строителния надзор с разрешение за ползване.
Плащанията се извършват след подписване на съответните протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите съгласно Наредба 3 от 31. 07. 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

	
2.1. Изисквания за участниците

2.1.1. Общи изисквания

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.

В случай, че участникът участва като обединение, на изброените по-долу изисквания, следва да отговаря обединението като цяло.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да отговаря на следните изисквания:
- всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;
- да е посочен Възложителя и номера на процедурата, за която се обединяват
- да е определен водещ съдружник
- водещият съдружник да има минимум 50% участие
- да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, механизация, работна сила
- да е определен представител на обединението, който е упълномощен да подписва документите от името на обединението
- да е посочено, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението / консорциума, 
- да е посочено че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора
- да е отразено, че не може да бъдат приемани други членове на обединението по време на изпълнение на договора 

Споразумението следва да бъде нотариално заверено.
Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява  обединението / консорциума за целите на поръчката. 
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена  поръчка.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл. 47 ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

2.1.2.	Административни изисквания – съгласно ЗОП

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 
•	за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
•	за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
•	за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
•	за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
•	за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.
в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.
д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
е) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс , установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
ж) Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, който да е свързано лице по смисъла на § 1 от ЗПРКИ с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
з) Ако участникът е чуждестранно лице,в държавата в която е установен  да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 
 „Свързани лица”по смисъла на §1 от ЗПРКИ са:  съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена  поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

2.1.3.	Финансови изисквания 
В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените в раздел ІІІ на обявлението документи и  изисквания се прилагат за обединението (консорциума) като цяло.

2.1.4.	Технически изисквания

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените в раздел ІІІ  на обявлението документи и изисквания се прилагат за обединението (консорциума) като цяло.

2.2. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е най-малко 120 / сто и двадесет дни / от крайния срок за подаване на офертите.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена  поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност и откаже да го удължи и/или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи.

3.1.  Условия и размер на гаранцията за участие. 
Гаранцията  за участие е в размер на 42 565лв. без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава гаранцията за участие трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция.  При банкова гаранция – срокът на валидност на гаранцията следва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие като парична сума по банков път, това следва да стане по следната сметка: 
Уникредит Булбанк - Банкова сметка BG 65UNCR96603300107417  при UNICREDIT  Bulbank клон Сандански.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва номерът на процедурата (по регистъра на АОП), за която се представя гаранцията.
 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена  поръчка, ако не представи гаранция за участие или представената гаранция не отговаря на посочените изисквания в документацията за участие. 

3.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2,5 % от стойността на поръчката / без включено ДДС /.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

3.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 

Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

3.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществена  поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществена  поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.  
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4.1.  Място и срок за получаване на документацията за участие  

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществена  поръчка могат да направят това от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, до изтичане на определения за това срок. 
	Документацията за участие може да се закупува от 8:00 до 17:00 часа, всеки работен ден до 11.11.2011 г. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. 
Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: бул. “Свобода” № 14, на касата в Административен център  от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, до изтичане на срока. Инвестиционните проекти за трите подобекти на настоящата поръчка се предоставят заедно с документацията в електронен вид (CD). Могат да бъдат разглеждани и на място в общината по същия ред, по който се предоставя и документацията.  
Документация за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че документацията е заплатена.
При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят я изпраща за сметка на лицето отправило искането.

4.2.  Цена на документацията за участие  

Цената на документацията е  150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.

4.3.  Начин на плащане на документацията за участие и място за получаване 
Сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС може да бъде внесена по банков път на следната сметка:
 Банкова сметка BG 54UNCR96608497571412  при UNICREDIT  Bulbank клон Сандански. Документацията може да бъде платена и на касата на община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№ 14 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа до 10 дни преди изтичане на  срока за подаване на оферти.

5.1.  Искане на разяснения 
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.
5.1.1. Срокове за искане на разяснения 
Исканията за разяснения могат да бъдат правени писменно  до 10 / десет/  дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.

5.1.2.  Срокове за отговор
Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен (4) срок от датата, на която е постъпило запитването. 
Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.
Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други участници. 

6.1. Подготовка на офертата
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
	
6.2. Съдържание на офертата и представяне на офертата
6.2.1 А Съдържание на офертата  
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. документ за гаранция за участие;
3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в т. 6.2.2 от настоящата документация;
4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в т. 6.2.3 от настоящата документация;
5. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС
7. декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
8. срок за изпълнение на поръчката;
9. предлагана цена – ПЛИК 3;
10. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;
11..Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива.;
12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка
13. Декларация – заявление - Образец 1
14. Административни сведения – Образец 2 
15. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
16. техническа оферта – ПЛИК 2
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, 3, 4, 5, 6 и 10 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 3, 4, 5, 6 и 10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 се представя в официален превод, а документите по т. 3, 4, 5,6 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
6.2.1 Б Представяне на офертата  
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, съответно по т. 6.2.1 А от документацията т. 1 - 7, 10 - 15, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;
2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, а именно „Техническа оферта” по образец;
3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника по образец. Попълва се образец “Предлагана цена”. Предлаганата цена е без ДДС. Плик № 3 задължително трябва да съдържа и електронна версия (CD) на ценовото предложение – Образец 11. Съдържанието на електронното копие следва да бъде идентично със съдържанието на хартиения носител на ценовата оферта. В случай на разлика, за валиден ще се счита хартиеният носител на ценовата оферта на участника.  
	Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. 
	Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Всички страници на  офертата се номерират последователно и се подписват от участника.
Участник, в чиято оферта документите не са систематизирани по указания начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена  поръчка. 
.

6.2.2 Доказателства за Финансови възможности:

Минимални изисквания:  

1.	Участникът да има осигурен достъп до финансов ресурс на стойност в размер минимум 2 000 000 лв.
2.	Участникът да има положителен финансов резултат сумарно за предходните три години 2008, 2009, 2010 г
3.	Участникът да има оборот от изпълнени СМР дейности на стойност минимум 4 000 000 лв. без ДДС общо за  последните 3 финансови години;
4.	 Сключена застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ 

Документи: 
1.	Документ за достъп до кредитна линия или удостоверения от банки за достъп до необходимия финансов ресурс;
2.	Баланс и ОПР за 2008 и 2009 и 2010 г., или еквивалентни в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
3.	Списък-декларация за договори за изпълнени СМР през последните три години – 2008, 2009, 2010 г. с посочен възложител, обект, стойност на договора и стойност без ДДС на действително извършените и приети по споменатия договор СМР (по образец 7). Да се приложат нотариално заверени копия от протоколите (актовете) за действително извършени и приети дейности (по реда на приложения списък) или еквивалентен документ доказващ действително извършени и приети СМР дейности за изискуемата стойност.
4.	Копие от Застраховка професионална отговорност.

6.2.3	Доказателства за Технически възможности

Минимални изисквания 

1. Участникът да докаже минимум 3 бр. изпълнени обекти – паметници на културата на обща стойност не по-малка от 1 000 000 лв. без ДДС, от които поне един с национално или световно значение, за последните 5 години.

2. Участникът трябва да притежава издадено на негово име и да представи заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя за първа категория обекти по чл. 137, ал. 1, т.1, буква „м”от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът участва като обединение достатъчно е един член на обединението да има издадено Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран.
3. Кандидатът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, минимум следния:

3.1. Ръководител на обекта, който да притежава подходящо образование, професионален опит – 10 г. като ръководител на обекти и да е бил ръководител на поне три обекта паметници на културата, от които поне един обект паметник на културата с национално или световно значение.
3.2. Реставратор, който да притежава най-малко 10 г. професионален опит и да е участвал в изпълнението на КРР на поне три обекта паметници на културата, един от които с национално или световно значение.
3.3. Архитект, който да притежава:
-  удостоверение за успешно завършен курс по опазване на паметниците на културата или еквивалентен, издаден от Националния институт за недвижимо културно наследство;
- професионален опит най-малко 5 г., свързан с паметници на културата,  в това число паметници на културата с национално или световно значение.
3.4. Технически ръководител на обекта: Професионалната му квалификация и образование да отговарят на изискванията на чл. 163 от ЗУТ 
4. Кандидатът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; 
5. ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; 
6. OHSAS 18001-2007  или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи
7. Кандидатът да разполага  с минимум следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 
АВТОПЛАТФОРМА ПОДЕМНА – 1 БР.	
БАГЕР ЕДНОКОШ. ГЬСЕН.ХОД– 1 БР.	
КОМПРЕСОР  - 2 БР. 	
ПЕРФОРАТОР – 1 БР.	
САМОСВАЛ – 1 БР.	

Документи:

1. Списък - декларация за изпълнени обекти – паметници на културата, за последните 5 години (Образец 7А), придружен от заверени копия на договори за изпълнени обекти паметници на културата и/или референции за добро изпълнение. Списъкът-декларация задължително се придружава от нотариално заверени копия от протоколи за изпълнени и приети, действително извършени дейности обект на описаните договор/договори, както и удостоверение издадено от НИНКН, че посочените обекти са паметници на културата или еквивалентен документ от компетентен орган удостоверяващ горепосочените изисквания към изпълнените обекти.

2. Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя за първа категория обекти по чл. 137, ал. 1, т.1, буква „м”от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът участва като обединение достатъчно е един член на обединението да има издадено Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя. В случай, че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран.

3 (3.1) Автобиография на експерта придружена от копия от трудова/осигурителна книжка или служебна бележка за доказване на трудовия стаж, както и други документи удостоверяващи изисквания опит. 

3 (3.2)  Автобиография на експерта придружена от копия от трудова/осигурителна книжка или служебна бележка за доказване на трудовия стаж, както и други документи удостоверяващи изисквания опит. 
 
3 (3.3)  Автобиография на експерта придружена от копия от трудова/осигурителна книжка или служебна бележка за доказване на трудовия стаж, както и други документи удостоверяващи изисквания опит. 

3 (3.4)  Автобиография на експерта придружена от копия от трудова/осигурителна книжка или служебна бележка за доказване на трудовия стаж, както и други документи удостоверяващи изисквания опит. 

4. Копие от Сертификат за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен

5. Копие от Сертификат за качество ISO 14001-2005 или еквивалентен

6. Копие от Сертификат за качество по OHSAS 18001-2007 или еквивалентен

7. Свидетелства за регистрация на МПС, договор за наем или ползване и документ за притежание на оборудването от наемодателя (в случай на договор за наем или ползване)
 
Заб: При представянето на копия на посочените в т. 6.2.2 и т. 6.2.3 документи, информацията представляваща лични данни на лицата може да бъде закрита.

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посочените минимални изисквания се прилагат за обединението като цяло.
	Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.
			
	ВАЖНО !!! Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена  поръчка.

	6.3. Подаване на оферти
6.3.1. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка подават лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер офертите си на бул. “Свобода” № 14 Община Сандански, в деловодството от 08:00 часа до 12.00 часа  и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден, до22.11.2011 г., 17:00 часа.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. 
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение / Промяна на оферта (с входящ номер)”.

6.3.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
Срокът за подаване на оферти може да се удължи с не повече от тридесет (30) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
•	разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
•	оглед на мястото на изпълнение.
Възложителят може да удължи срока за подаване на оферти с не повече от тридесет (30) дни, и когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

6.4. Приемане на офертите
	При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Условията и редът за получаване и съхраняване на офертите, изпратени по електронен път, се уреждат с правилника за прилагане на закона.

7.1.  Място и дата на отваряне на офертите 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 
Постъпилите оферти се отварят в 10:00 часа на 23.11.2011 г.  в заседателната зала на община Сандански, находяща се на бул.”Свобода”№ 14
Участниците в  процедурата могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители при отварянето на офертите. 
Представителят на участника се допуска от комисията след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. 
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 
В присъствието на лицата в залата до този момент комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.
След извършването на споменатите действия приключва публичната част от заседанието на комисията.
Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.
В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.
Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола.
След изтичането на срока за представяне на изисканите от комисията документи, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.
Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

7.2.  Отстраняване на участници

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:
1. не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП посочени в т. 6.2.1.А от настоящата документация;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.;
,както и в случаите изрично посочени в настоящата документация

7.3.  Изключително благоприятна оферта
Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка посочен в обявлението е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

7.5. Оценка на офертите 
Критерият за оценка на офертите е икономически най - изгодна оферта. 

7.6. Методика за оценка 

Оценката на кандидатите се определя  на база на следната методика. 

Общата оценка (Тобща) на предложенията се определя по формулата 

Т (обща)  = Тцена + Тсрок + Тгаранция

Максималната стойност на Т (обща)  е максимум 100 точки.

Показатели за оценка и относителната им тежест
Показател 	ОТНОСИТЕЛНА Тежест 	
Предложена цена за изпълнение	Тцена = Максимум 50 т.	
Срок за изпълнение 	Тсрок = Максимум 30 т.	
Гаранционен срок	Тгаранция = Максимум 20 т.	

1. Оценка на предложената цена за изпълнение – Тцена(участник) 

Цената на поръчката, предложена от всеки участник се оценява спрямо средно аритметичната обща стойност на поръчката (средна обща стойност). 
Средната обща стойност Тцена(средна) е равна на сбора на предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката разделен на броя участниците. 
Тцена(средна)= (Оц1 + Оц2+.....................+Оцn) / n, където Оцn е цената на всеки един от участниците, n=броят на участниците
За всеки участник се изчислява Тцена(участник), която е отношение на средната обща стойност (Тцена(средна)) и предложената от участника обща стойност за изпълнение (Оцn в общия случай)  и се изчислява по следните формули:
Когато предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката е по-голяма от средната обща стойност формирана измежду всички участници, то тогава Тцена(участник) се изчислява по следния начин:

Тцена(участник) = Тцена(средна)   x 50
       	       Оцn
Когато предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката е по-малка от средната обща стойност формирана измежду всички участници, то тогава Тцена(участник) се изчислява по следния начин:
Тцена(участник) =  Оцn               x 50
        Тцена(средна) 

2. Оценка за срока за изпълнение на поръчката – Тсрок:

Тсрок = минимално предложен срок за изпълнение на поръчката  х 30
	            предложен срок за изпълнение на поръчката от участника

3. Гаранционен срок. Тежестта на показателя е 20% от общата оценка на офертата   с максимален брой точки 20. Формулата за изчисляване на комплексната оценка за гаранция е: 

Тгаранция  = Тi  x 20,  където:
					      Т гаранция max

- Тгаранция е комплексна оценка за гаранция,
-  Т гаранция max е предложената най-висока гаранция от участниците,
- Тi е предложената гаранция от съответния участник.

ВАЖНО: Всеки гаранционен срок, предложен от участник, който е равен или надвишава 12 години ще бъде оценяван с максималния брой точки, а именно 20 точки, т.е. на участника ще бъде присъждана оценка   Тгаранция  = 20 точки
	
Полученият резултат за крайната оценка на офертата, както и междинните оценки се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Ако първите в класирането кандидати са с равен брой точки, на първо място се класира участникът, който е предложил по-ниска цена без ДДС по т.1.

7.7. Обявяване на резултатите

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в тридневен срок от издаването му. 
При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в тридневен (3) срок от постъпването му да осигури достъп до протокола на комисията. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена  поръчка с мотивирано Решение, когато има  наличие на някои от основанията на чл. 39 от ЗОП.

9.1. Сключване на договор
Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.  

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и сключва договор с него.
Договорът за обществена  поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.
Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.
	
Договорът не се сключва с участник, който при подписване на договора не представи:
1. документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП
2. документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
3.	документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
4.	не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
Офертата на участника става неразделна част от договора.

Всяко Решение, действие или бездействие на Възложителите в процедура за възлагане на обществена  поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на ЗОП.
Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до Възложителя, чието Решение, действие или бездействие се обжалва. 

ОБРАЗЕЦ № 1

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет 
«Археологически парк Сандански»

 

...................................................................................................................................................
(наименование на участника)

................................................................................................................................................................/адрес, тел. Факс; е-мейл/

С настоящата оферта участваме в процедурата за избор на Изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на .......... календарни дни включително от крайния срок за получаване на оферти. 
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.

Дата ………… 			          	   	Участник:.........................................  
								/подпис и печат/                     

	

ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ……………………………......................…..........……....
……………………………………..............…………………………………………………
регистриран по ф.д. №………...............................……./…….................………………..г. 
на ………………....................................................................................................................
Данъчен № .............................................................................................................................
БУЛСТАТ………..............………………….........................................................................
вписано в търговския регистър на ..............................................................................съд с          решение по фирмено дело ................./.................. г. на същия съд, ..................................
с ЕИК по БУЛСТАТ .............................................................................................................

2. Данни за контакт:
Адрес:………….......................………………………………………………………………
Телефон № ………………………........…..............................................................................
Факс: ……………………………….......................................................................................
Е-mail: ……………………………….....................................................................................

3. Лице, представляващо участника: 
………………………………………………................…………………………………..…...….........………………………..
(трите имена)

……………………………………………….…………………………………………………………………...……….………...
(данни по документ за самоличност)

…………………….……….………………………………………...........................................................................…….……….
(длъжност)

4.Лице за контакти:......................................................................................................................................................................
(трите имена)

……………………...........................................................................……….…………………………………………….……….
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: …..............................................................................................

5. Банкови реквизити на сметката, по която ще бъде възстановена паричната гаранция за участие:
Обслужваща банка……………………………..................................................………...............……………….….....
(наименование на обслужващата банка) 
……………………………………….………………...........................................................................……………………………
(адрес на банката) 
	…………………………………...…………...................................................................………………………………………..
(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:…..…………….......……….…....…………………………......

Дата ……………… 		          	   Участник:.................................
									/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за запознаване с условията на  обществената поръчка

Подписаният........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..........
                                    (име, презиме, фамилия)
ЕГН:  ....................................................................., л.к. №.........................................................., издадена:....................................................от.........................................гр....................................
на........................................................................адрес.................................................................., 
в качеството си на ........................................................................................................................ 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура, за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи  норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

4. Посетих обекта на място и съм запознат с текущото му състояние

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………...                          	Д ЕКЛАРАТОР: .................................
                                                                                                               / подпис и печат /     

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
за участниците установени/регистрирани/ в Р България

Долуподписаният/-ната/ 
…………………….…………………........…………..…………..……..............................
(трите имена)

л.к.№……………..…….…......, издадена на   ………...…......……………….……год.
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................ 
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….…..
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............

В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на ………………………………………………………….........………………………..…
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

………………...…………………………………………………………………….....……
регистриран по фирмено дело № ................ по описа за  ..........................  г. на .................................................................. окръжен съд, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................................- Участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.
3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност.
4. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация.
5. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
6. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.
7. Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда.
8. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.
9. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/  представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията.
10. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/имам парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията.
11. Налице са изискванията на чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 , т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП за лицата с управителни и представителни функции в представляваното от мен юридическо лице, които не са осъждани и не са лишавани от правото да упражняват определена професия или дейност, както следва: 
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
12. Не съм член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
13. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са:
съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележки: 
Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато юридическите лица са установени/регистрирани/ в България, както и от членовете на обединението, когато участник в процедурата е такова.
Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.
По отношение на обстоятелствата в точки 9 и 10 деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него, като зачертава излишното.

Дата ....................                		ДЕКЛАРАТОР: ......................................
                                                                                             	          /подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 4а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
за участниците установени/регистрирани/ извън България

	Подписаният ………………………….……………………………..…………..……..
(трите имена)
номер на документ за самоличност…………..….................……………...…………..
гражданин на …………………..............…………….…………….……………………...
(държава)
адрес:  ……………………………………............................................................………… 
…………………………………….…………………………………………………….........
В качеството си на ……….……….………………....…………..............……………….. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)
на …………………………………………………………………………………………..…
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
………………...……………………………………………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
•	престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, съгласно националните закони и подзаконови актове;
•	подкуп, съгласно националните закони и подзаконови актове;
•	участие в организирана престъпна група, съгласно националните закони и подзаконови актове;
•	престъпления против собствеността, съгласно националните закони и подзаконови актове;
•	престъпления против стопанството, съгласно националните закони и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия, съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.
5. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си, съгласно националните закони и подзаконови актове.
6. Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове.
7. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.
8. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.
9. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към община, съгласно националните закони и подзаконови актове/  представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията, съгласно националните закони и подзаконови актове.
10. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община, съгласно националните закони и подзаконови актове/ имам парични задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията, съгласно националните закони и подзаконови актове. 
11. Налице са изискванията на чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 , т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП за лицата с управителни и представителни функции в представляваното от мен юридическо лице, които не са осъждани и не са лишавани от правото да упражняват определена професия или дейност, както следва: 
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
12. Не съм член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
13. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са:
съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Забележки: 
Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато юридическите лица са установени/ регистрирани извън България.

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.
	
По отношение на обстоятелствата в точки 9 и 10 деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него, като зачертава излишното.

Дата ......................... 2010 г.            	    	ДЕКЛАРАТОР: ................................... 

ОБРАЗЕЦ № 5

С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

на минимално изискуемия квалифициран персонал, ангажиран за изпълнението на поръчката

С настоящото декларирам, че към датата на представяне на офертата разполагам със следния квалифициран персонал за изпълнение на настоящата поръчка:

№	Име, фамилия	Позиция (за изпълнение на поръчката)	Образование	Специалност	Трудов стаж	

						

						

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на наетия персонал и ръководните служители, отговарящи за изпълнението на поръчката – професионални автобиографии, заверени от участника копия от дипломи, копия от трудови/осигурителни книжки, удостоверения и др., заверени от участника.

               Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 			ДЕКЛАРАТОР: ..............................
                                                                    
        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 6

                    Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за възлагане на обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
													
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от поканата за участие)

                   Д Е К Л А Р И Р А М:
 
Участникът			 (посочете фирмата на участника), който представлявам:

1.	При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

               Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 			ДЕКЛАРАТОР: ..............................
                                                                    
        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 7
С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я
за изпълнените от участника договори за изпълнени СМР 
през 2008 г., 2009 г. и 2010 г.
Долуподписаният /ната/ _____________________________________ ___________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ______________________ г. от ____________________________, в качеството ми на ______________________________________________ (посочете длъжността) на _____________________________________________ (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, БУЛСТАТ ______________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество ______________________________________ _________________________ (посочете фирмата на участника), e изпълнило договори за извършени СМР през 2008 г., 2008 г. и 2009 г., както следва:
Година
№ по ред	Възложител 	Обект	Стойност на договора	Стойност на действително извършените и приети по споменатия договор СМР - /хил. лв./ без ДДС	
2008 г.					
1.					
2.					
			Всичко за 2008 г.		
2009 г.					
.....					
.....					
			Всичко за 2009 г.		
2010 г.					
n					
n+1					
			Всичко за 2010 г.		
				Общо за периода		
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Приложения: нотариално заверени копия от протоколите (актовете) за действително извършени и приети дейности (по реда на приложения списък) или еквивалентен документ доказващ действително извършени и приети СМР дейности за изискуемата стойност.
Дата ………………			ДЕКЛАРАТОР: ..............................
                                                                            /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 7А
С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я
за  изпълнени обекти – паметници на културата, за последните 5 години
Долуподписаният /ната/ _____________________________________ ___________ с ЕГН _________________, лична карта № ___________, издаден на ______________________ г. от ____________________________, в качеството ми на ______________________________________________ (посочете длъжността) на _____________________________________________ (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, БУЛСТАТ ______________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество ______________________________________ _________________________ (посочете фирмата на участника), e реализирало следните обекти паметници на културата през 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.  както следва:

Година	Договор/обект – паметник на културата	Стойност на действително извършените и приети СМР за обекта (хил. лв.) без ДДС	
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
Обща стойност на действително извършените и приети СМР за всички обекти		

Приложение1: Заверени копия на договори за изпълнени обекти паметници на културата (по реда на приложения списък) и/или референции за добро изпълнение
Приложение 2: Нотариално заверени копия от протоколи/актове за действително извършени и приети СМР (по реда на приложения списък)
Приложение 3: Удостоверение издадено от НИНКН, че посочените обекти са паметници на културата или еквивалентен документ от компетентен орган удостоверяващ горепосочените изисквания към изпълнените обекти.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ………………				ДЕКЛАРАТОР: ..............................
                                                                    
        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56. ал. I. т. 7  от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			 с ЕГН				, в качеството ми на	______________________________ __________  (посочете длъжността) на  						 (посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на  				 окръжен съд, със седалище и адрес на управление						_______________________________________________________	
ОТНОСНО: Участие в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.  
ДЕКЛАРИРАМ:
1. че при възлагане на обществена поръчката с предмет: „Археологически парк Сандански”, няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.
(ненужното се зачертава)

Подизпълнителя, който ще ползвам е: ...........…….. ........................................................................................………………....................……………....
(наименование на подизпълнителя)
представляван от....................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………….......……….
(данни по документ за самоличност)
……………………………………………………………………………………………........……
(адрес)
в качеството си на ………….………..………..........………………............………….………
(длъжност)
	
Наименование на  подизпълнител	Обхват на дейностите, които ще извършва	Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)	

	2. че процентът от общата стойност на поръчката / конкретната част (ненужното се зачертава) от предмета на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнителя е ……………….... .

	3. че приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата .........................             		ДЕКЛАРАТОР: ...............................
                                                                                              /подпис и печат/ 

ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			 с ЕГН				, в качеството ми на	______________________________ __________  (посочете длъжността) на  						 (посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на  				 окръжен съд, със седалище и адрес на управление									           	    

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Археологически парк Сандански”, гр. Сандански като подизпълнител на участника
 ...............................................……………………………………………………………………………............................................................................................................................................................
(наименование на участника)

Наименование на  подизпълнител	Обхват на дейностите, които ще извършвам	Размер на участието  в общата цена на предложението (в %)	

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

Дата ……………… 			ДЕКЛАРАТОР: ..............................
                                                                    
        /подпис и печат/  

ОБРАЗЕЦ № 10

П Р О Е К Т О-Д О Г О В О Р 
за възлагане на обществена поръчка с предмет 

№ BG161PO001/3.1- 03/2010.............

Днес, ……………..... ........ г., в гр. Сандански между:

	1. ОБЩИНА САНДАНСКИ, със седалище гр. Сандански, ............................................, представлявана от .................................................................Кмета на Община Сандански наричана за краткост “Възложител” от една страна и от друга, 
	2. ...................................... представлявано от ........................................в качеството му на управител, притежаващ ЛК. № ....................., изд. на ....................... от МВР –..............., с ЕГН ........................., и седалище и адрес на управление: ............................................................................................., регистрирано с решение № ............................... На ......................, парт.№ ..................., . и БУЛСТАТ ................................. наричано за краткост “Изпълнител”,
в изпълнение на заповед за класиране № РД-....................../...............г. Процедурата е открита  с Решение  №................... , вписана в регистъра на АОП под уникален № .........................../.................... и на основание чл............ от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
I.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: 
СМР за изграждане на „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК САНДАНСКИ”, гр. Сандански

съгласно приетото техническо предложение, неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Общата стойност на договора е ............................/......................../словом/ лв. без ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:
 3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20% от стойността на договорените видове работи по чл.1, в размер на ...................... /........................../словом / лв. в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на авансово плащане по проекта „САНДАНСКИ – зората на ранното християнство”, финансиран по схема BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г .
3.2. Разплащания се извършват по единични цени, съгласно предложението (приложение 1), въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, и фактура. 
3.3. Допускат се междинни плащания до 30 % от стойността на настоящия договор, но не по-рано от 3 месеца от превеждане на аванса от Възложителя към Изпълнителя;  като  пропорционално се приспада преведения аванс.
	3.4.Окончателното разплащане – 50 % се извършва при условията на чл.3.2. в 30 дневен срок от подписване на Констативен протокол обр.15 по ЗУТ  и издаване на фактура, като окончателно се приспада  остатъка от преведения аванс.
	
Чл.4. Посочените в документацията  количества на видовете СМР са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. 
4.1 Промяна на количества и видове работи се осъществяват след констатирането им с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и след изричното съгласие на договарящия орган по финансиращата програма. За времето на съгласуване (до одобрение на промените) изпълнението на договора може да бъде спряно. 
4.2 Променени количества и видове работи се разплащат съгласно чл.3.2, единичните цени отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5 Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове СМР,  ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат съгласно чл.3.2 от   договора по утвърдени анализни цени съставени при следните елементи на ценообразуване :  
- часова ставка 			                         	..... лв./час
	- допълнителни разходи за труд		     	            ........%
- допълнителни разходи за механизация			 .......%
- доставно-складови разходи		     		........%
- коефициенти за специфични условия на работа:    	........%
- други по преценка на кандидата
като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми.

Чл.6. Всички единични цени, указани в приложеното финансово предложение и ценовите показатели за тяхното формиране са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на актуализация, освен намаляване в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
III.	СРОК НА ДОГОВОРА
	Чл.7. Срокът за изпълнение на поръчката е..................календарни дни, считано от подписването на протокол за откриване на строителна площадка до приемането му с приемателно-предавателен протокол между изпълнител, възложител и строителен надзор, като строително-монтажните работи ще се изпълняват в съответствие с графика към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

	 IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
	А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.	Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта. 
2.	Да осигури строителен надзор при извършване на СМР и предаване на обекта с Разрешение за ползване.
3. Да извършва разплащане в срок до 10 (десет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР 
4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.	
6. Да осигурява своевременно авторски надзор от проектанта за решаване на възникнали проектни проблеми.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.        

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР  имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      

Чл.11.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:
1.	Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;
2.	Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
11.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.
Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
	Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:
•	поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
•	одобрените инвестиционни проекти 
•	одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора; 
•	действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,
безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.
2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол обр.2 за  откриване на строителната площадка.
3.Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им. 
Да извърши СМР с материалите и изделията, посочени в представената оферта. В случай, че се налага промяна, същата може да бъде направена само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде информиран за това и той не възрази.
	4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР  възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
	5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР . 
	6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено извършени СМР и др., констатирани  по време на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР   и при приеманет му от  приемателната комисия.
	7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. 
	8. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.
	9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).
10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.
11. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.
12. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13. Да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 
14. В процеса на изпълнението на СМР да изготвя всички документи, в съответствие с нормативните разпоредби за строителство (Наредба № 2 към ЗУТ за разрешаване ползването на строежите в РБ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена на основание на ЗУТ).
15. Да извършва строително монтажните работи при строго спазване изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилника по безопасност и здраве и всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и приложеното Споразумение за здравословни и безопасни условия на труд.
16. Да представя декларация/и за съответствие на вложените материали според изискванията на “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата и прилежащите към обекта на интервенция площи. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
18. Преди предаване на строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след неговото завършване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти строителната площадка и отстрани от нея цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни работи.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина  да иска изменение на договора.
 
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15.1ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
15.2.В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите приспособления и заграждения за осигуряване на строителната площадка;
	
Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.18. Гаранционният срок по този договор е:...............................................месеци 

18.1 Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на разрешението за ползване на обекта.
	18.2  Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.	
18.3	В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 18.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи. 
	
18.4	 В случаите по чл. 18.3, гаранционният срок определен в чл. 18 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
	Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:
	1. С изтичане срока на договора; 
2. Преди изтичане срока на договора:
2.1.По взаимно съгласие;
2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В този случай страните подписват, в 10-дневен срок от датата на получаване на писменото предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.
2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни. 
2.4.При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява получения аванс или остатъка от него, заедно със законната лихва.
VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.
	
Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
	
Чл.22. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността  по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта. 

Чл.23. При некачествено  изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2.
	Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Община Сандански и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
   
Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
	
Чл.25. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.
	
Чл.26. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.
 	Чл.27. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.  
 	 VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.28.1 Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ................... (......................лева), се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 5(пет) работни дни, след издаване Разрешение за ползване за обекта, освен в случая на чл.19, т.2.4.
	28.2 За внесената гаранция за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.
28.3	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение в пълния й размер до изтичане на срока на договора.
28.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да освободи гаранцията за изпълнение, в срок до един месец след издаване Разрешение за ползване на обекта и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за възстановяване на гаранцията.
	Чл.29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.
	Чл.30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

Приложения:
	1.  Оферта (Техническа и ценова) на Изпълнителя със съответните приложения.
	2.  Документ за гаранция за изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ				          		ИЗПЪЛНИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ	
	
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
          /......................................../ 	

ОБРАЗЕЦ  11

(Приложен в отделен файл)

ОБРАЗЕЦ № 12

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката:	„Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.	
Идентификационен номер на поръчката:		

	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
	
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Предложените от нас оферта за реализиране на „Археологически парк Сандански” , гр. Сандански, които ще извършим в изпълнение на поръчката са описани в Приложение – „Линеен график за изпълнение”. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на започване извършването на СМР на обектите (акт образец 2).
	
Строително–ремонтните работи, които ще извършим за изпълнение на поръчката са подробно описани в Количествено стойностната сметка.

Съгласно подготвената от нас програма за изпълнение на задачата, обектът ще изпълним в срок от ......... месеци /срокът за изпълнение се посочва в бр. месеци/.
	
Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва :
1. За изпълнените строително – монтажни работи - ........... бр. месеци, считано от датата на въвеждане в експлоатация на строителния обект, съобразно ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
	
Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от ............. дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.
 
Изпълнението на строително-ремонтните работи е съобразено с изискванията на Закон за устройство на територията и допълващата го нормативна уредба. Декларираме, че ще спазим всички минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР,  както и ще представим задължителните застрахователни полици в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Приложения: 
1.	Линеен график за изпълнение с описание на основните видове СМР, придружен от етапи на изпълнението им.

  Подпис:
Дата 	________/ _________ / ______	
Име и фамилия	__________________________	
Длъжност 	__________________________	
Наименование на участника	__________________________	

ОБРАЗЕЦ № 13
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

До 			
гр. 		
Р. България
(име и адрес на Възложителя)

Ние,......................................................................................АД,
със седалище и адрес:..............................................................................................................................................
регистрирана в.........................................................по фирмено дело№........................БУЛСТАТ №.............................................представлявана от............................................................и.........................................
наричана по-нататък БАНКАТА сме информирани, че ................................................... със седалище и адрес:................................................................................................................... ...................................................................................................................... регистрирана в....................................... по фирмено дело№ ........................ БУЛСТАТ №.............................................,  представлявано от ................................ .............................................................................................................................................,
наричано НАРЕДИТЕЛ, ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
 
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи заедно с предложението си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ................................. лв. (словом:  .................................................................. лева).

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на....................................................... ние, ..................................................................................... .................................................
се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер  от ................................. лв. (словом:  ..................................................................  лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че НАРЕДИТЕЛЯТ: 
- е оттеглил е предложението си след изтичане на срока за подаване на предложения, или
- е подал жалба срещу решението за класиране, или;
- е определен е за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор, съгласно условията на процедурата.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция е валидна .....................календарни дни, считано от............... до............................... и изтича изцяло в случай, че до ..........................часа на същата дата искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в .............
................................................................АД.

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранцията може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ..........................................................АД.
За ..............................................................АД

ОБРАЗЕЦ № 11

ЦЕНОВО предложение
за изпълнение на малка обществена поръчка

Наименование на поръчката:	„Археологически парк Сандански”, финансирана по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.	
Идентификационен номер на поръчката:		

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

               На основание Решение № …../………. г. и Обявление за възлагане на малка обществена поръчка от Община Сандански (обнародвано в електронния сайт на АОП под № ….. от ……………..), заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, обявени в тази документация.

               След като проучихме документацията за участие в процедурата, ние долуподписаните:
1.	Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от ......................................................................... (словом : .........................................) лева без ДДС. 

Цената е образувана въз основа на ценови показатели за формиране на единичните цени и количествено-стойностна сметка.
               Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. 
               При несъответствие между предложените единична и обща цена,  валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението. 
               Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор. Когато дейностите не са предвидени в количествено–стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели.
	   Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета ще осигурим застрахователна полица в съответствие с изискванията на Наредба №2/ДВ бр.72 от 2003 г. към Закона за устройство  на  територията,  в размер на  стойността на поръчката за периода на нейното изпълнение.
               Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
               
              До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.	Приложение № 1 - Количествено стойностна сметка за изпълнение на СМР;
2.	Приложение 2 - Ценови показатели за формиране на единичните цени и анализни цени

               Подпис:
Дата 	________/ _________ / ______	
Име и фамилия	__________________________	
Длъжност 	__________________________	
Наименование на участника	__________________________	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

количествено – стойностна сметка

включваща видовете СМР и други дейности, предвидени за изпълнение, съгласно изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка  

               Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични и обща цени :
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена 
(лева)	Обща цена 
(лева)	
						
1	2	3	4	5	6	
 	Обект 1 -  водеща атракция
"ПЛОЩАДКА 1: РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК " ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА"	 	 	 	 	
1	Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции	 	 	 	 	
 	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 	 	 	 	 	
 	Подготовка на терена за  КРР и разрушителни работи	 	 	 	 	
1	Премахване на свлечени земни  маси  над баиликата  (в атриума, в наоса, в баптистерия) 	м³	20.00	 	 	
2	Почистване на терена от плевели, храсти и други	м²	784.00	 	 	
3	Премахване на аварийно покритие от пясък в атриума, базиликата и баптистерия	м³	93.20	 	 	
4	Премахване на аварийно покритие от чакъл по пътеката в наоса	м³	2.56	 	 	
5	Демонтаж на бетонови бордюри около пътеката с чакъла в базиликата 	m	37.40	 	 	
6	Демонтаж на аварийно покритие от дървена конструкция и ламарина над баптистерия	м²	135.67	 	 	
7	Разрушаване на бетонова стена в баптистерия, ръчно с нискооборотна ударна машина (за да несе по вреди оригиналния зид)	м³	5.83	 	 	
8	Направа на ръчен изкоп под наблюдение на археолог в обхвата на баптистерия съгласно проект за КРР	м³	113.63	 	 	
9	Изнасяне на отпъдъци - ръчно товарене и носене до улицата	м³	200.00	 	 	
10	Натоварване и извозване на отпадъци до градско сметище	м³	200.00	 	 	
 	БАЗИЛИКА 	 		 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи по запазената археологическа субстанция	 	 	 	 	
11	Консервация и реставрация на оригинални зидове opus mixtum: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране и хидрофобизация)	м2	161.00	 	 	
12	Консервация и реставрация на оригинална настилка от керамични плочи in situ: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация) 	м2	53.00	 	 	
13	Консервация и реставрация на  оригинална  настилка от мраморни плочи в наоса in situ (почистване, укрепване, фугиране)	м2	108.00	 	 	
14	Консервация и реставрация на отделени мозайки, които ще се връщат по местата си (пренасяне върху изкуствена основа, подготовка на терена, връщане in situ заедно с новата основа, почистване, укрепване, запълване на липсващи части с тесери или декоративна м	м²	225.71	 	 	
15	Консервация и реставрация на  мозайки, подлежащи на отделяне от терена и пренасяне върху нова основа (укрепване, протекционно облепване, отделяне от терена, монтиране върху изкуствена основа, подготовка на терена, връщане in situ заедно с новата основа, п	м2	81.34	 	 	
16	Консервация, реставрация и анастилоза  на мраморни колони - северна страна (почистване, укрепване, монтиране на фрагменти, запълване на липсващи части, хидрофобизация, )  - 5 бр. от първи ред + 2бр. от втори ред	бр	7.00	 	 	
17	Консервация и реставрация на олтарна преграда (почистване, укрепване, монтиране на фрагменти, хидрофобизация) - 3 бр. оригинални  олтарни плочи, 1бр. оригинална мраморна колони, оригинален мраморен праг на канцелната преграда - 3,7  м² - 4 броя	бр	8.00	 	 	
18	Консервация и реставрация на  тухлен амвон (почистване, укрепване, хидрофобизация) 	м²	5.00	 	 	
19	Консервация и реставрация на стенописи (почистване, укрепване, подливане, запълване на липси, бордиране, ретуш) 	м2	5.00	 	 	
20	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен	кг	20.00	 	 	
21	СОТОПЛАСТ (панел тип “пчелна пита”) или еквивалентен	м²	250.00	 	 	
22	Епоксидна смола	кг	300.00	 	 	
23	Пясък бял	кг	1200.00	 	 	
24	Вар отлежала	кг	600.00	 	 	
25	Бял цимент	кг	1500.00	 	 	
26	Бигоров грис	кг	600.00	 	 	
27	Мраморно брашно	кг	1200.00	 	 	
28	Етилов алкохол 97 %	литри	120.00	 	 	
29	ПВА дисперсия DM 778	литри	200.00	 	 	
30	Комплексон ІІІ	кг	10.00	 	 	
31	Силикон	литри	80.00	 	 	
32	Шпакли	бр	10.00	 	 	
33	Ланцети	бр	10.00	 	 	
34	Кофи	бр	15.00	 	 	
35	Сита	бр	3.00	 	 	
36	Бъркалки	бр	5.00	 	 	
37	Скеле	m	1700.00	 	 	
38	Скалпели	бр	10.00	 	 	
39	Четки с мек косъм	бр	20.00	 	 	
40	Телени четки	бр	10.00	 	 	
41	Етилацетат	литри	210.00	 	 	
42	Primal AC 33/K9	литри	30.00	 	 	
43	Тензух	м²	350.00	 	 	
44	Перлит	кг	150.00	 	 	
45	Чук	бр	3.00	 	 	
46	Кръгли речни камъни	кг	300.00	 	 	
47	Препарат против плесен 	оп.	10.00	 	 	
48	Абразиви	бр	20.00	 	 	
49	Мраморна мозайка Но.4	кг	1500.00	 	 	
50	Мини-бормашина 	бр	2.00	 	 	
51	Бормашини	бр	3.00	 	 	
52	Шкурки	m	10.00	 	 	
53	Ръкавици	чифт	50.00	 	 	
54	Комплект шила и шкарпели	бр	1.00	 	 	
55	Арматурно желязо Ф6	кг	5.00	 	 	
56	Стоманена мрежа Ф4	м²	40.00	 	 	
57	Стоманени анкери	бр	120.00	 	 	
58	Горяна тел	кг	10.00	 	 	
59	Роксер Но.10141620	кг	100.00	 	 	
60	Водоустойчив шперплат	бр	3.00	 	 	
61	Шеллак	кг	1.00	 	 	
62	Гипс	кг	300.00	 	 	
63	Глина	кг	100.00	 	 	
64	Калчища 	кг	3.00	 	 	
65	Изолатор технически	кг	8.00	 	 	
66	Къртач	бр	1.00	 	 	
67	Виброшлайф	бр	1.00	 	 	
68	Ъглошлайф	бр	3.00	 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи по разрушени/липсващи зидове и настилки базилика	 	 	 	 	
69	Полагане на сигнираща фуга от оловна лайсна между оригинален и консервационен надзид	м	45.43	 	 	
70	Направа на консервационен  надзид от вторично употребен оригинален камък и тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог	м³	151.50	 	 	
71	Интерпретация на настилка opus sectille в олтарното пространство по образец от оригинала	м²	27.79	 	 	
72	Интерпретация на керамична  настилка  в наоса по образец от оригинала	м²	62.98	 	 	
73	Подготовка на легло за настилките (мозайка и керамика) - ръчно подравняване по оригинални нива и  настилане с пластична глина 	м²	62.98	 	 	
74	Полагане на изравнителна замазка 	м²	62.98	 	 	
75	Оформяне  и укрепване  на насип  от пръст и камък, трамбован с ръчен валяк по методически указания  за оформяне нивото на олтарното пространство	м³	8.00	 	 	
 	Защитно покритие на базилика	 	 	 	 	
76	Доставка и монтаж на покритие от ламарина с растер на тегола и ибрик, боядисана в тъмнокафяв цвят , прахово боядисване	м²	800.81	 	 	
77	Скара от летви с растер 46/ 18 /46/18    и т.н.на тегола и ибрик по наклона 	м²	800.81	 	 	
78	Обшивка от водоустойчив шпертплат	м²	800.81	 	 	
79	Сигниране на мраморен корниз чрез гипсокартон за външно приложение на метална конструкция и в цвят по указание на проектанта 	м	117.00	 	 	
 	Интерпретация на стенно ограждане и тавани на базилика	 	 	 	 	
80	Доставка и монтаж на гипсокартон за външна употреба, включително   конструкция за оформяне на триъгълните фронтони на базиликата	м²	127.64	 	 	
81	Доставка и монтаж на гипсокартон за външна употреба, включително   конструкция за охоформяне на окачени тавани  на базиликата	м²	679.76	 	 	
82	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1277/563 см съгласно спесификация Ф2	бр	1.00	 	 	
83	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 445/647 см съгласно спесификация Ф3	бр	1.00	 	 	
84	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 2177/648 см съгласно спесификация Ф5	бр	1.00	 	 	
85	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 2598/885 см съгласно спесификация Ф7	бр	1.00	 	 	
86	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 642/977 см съгласно спесификация Ф9	бр	1.00	 	 	
87	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 457/520 см съгласно спесификация Ф10	бр	1.00	 	 	
88	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 646/555 см съгласно спесификация Ф11	бр	1.00	 	 	
89	Фасадно инвентарно скеле 	м²	660.00	 	 	
 	Канцелна преграда в базилика	 	 	 	 	
90	Направа на мраморен праг, интерпретираща оригинала (по образец на оригинала)	м²	15.88	 	 	
91	Направа на мраморни колони по съществуващ образец 	бр	10.00	 	 	
92	Интерпретация на канцелна преграда от закалено стъкло 10 мм с размери 120/100 см и декоративно фолио по детайл	бр	4.00	 	 	
93	Интерпретация на канцелна преграда от закалено стъкло 10 мм с размери 100/100 см и декоративно фолио по детайл	бр	2.00	 	 	
 	Преекспониране на базиликата	 		 	 	
94	Обработка  на неоригинални зидове- интерпретация на  opus mixtum, изпълнени през 2007 г : (почистване, фугиране и хидрофобизация)	м²	516.40	 	 	
95	Направа на  сигнираща фуга между оригинала и новия зид от оловна лайсна 	м	45.00	 	 	
96	Обработка на оригинални мраморни колони,бази, капители и кемфери,  изпълнени през 2007г  ( хидрофобизация, почистване),  - колони - 8 бр., бази - 8 броя, капители - 3 броя, кемфери - 3 броя	бр	22.00	 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи  по запазената археологическа субстанция в баптистерий                        	 			 	
97	Консервация и реставрация на оригинални зидове opus mixtum: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране и хидрофобизация) 	м2	363.00	 	 	
98	Консервация и реставрация на  оригинална настилка от керамични плочи in situ: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация) 	м2	21.22	 	 	
99	Консервация и реставрация на  оригинална облицовка от мраморни плочи in situ (почистване, укрепване, фугиране)  - в басейна	м2	18.20	 	 	
100	Консервация и реставрация на стенописи (почистване, укрепване, подливане, запълване на липси, бордиране, ретуш) 	м2	25.00	 	 	
101	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен	литри	15.00	 	 	
102	Ledan TB1 или еквивалентен	кг	15.00	 	 	
103	Етилов алкохол 97 %	литри	70.00	 	 	
104	ПВА дисперсия DM 778	литри	3.00	 	 	
105	Комплексон ІІІ	кг	5.00	 	 	
106	Амониев карбонат	кг	8.00	 	 	
107	Етилацетат	литри	5.00	 	 	
108	Хартиена каша Arbocel или еквивалентен	кг	6.00	 	 	
109	Paraloid B72 или еквивалентен	кг	0.50	 	 	
110	Вар отлежала	кг	50.00	 	 	
111	Бял цимент	кг	20.00	 	 	
112	Бигоров грис	кг	80.00	 	 	
113	Мраморно брашно	кг	70.00	 	 	
114	Абразиви	бр	10.00	 	 	
115	Скалпели	бр	5.00	 	 	
116	Четки с мек косъм	бр	10.00	 	 	
117	Телени четки	бр	5.00	 	 	
118	Шпакли	бр	5.00	 	 	
119	Ланцети	бр	5.00	 	 	
120	Кофи	бр	5.00	 	 	
121	Марля	кг	2.00	 	 	
122	Поливинилалкохол	кг	1.00	 	 	
123	Сита	бр	3.00	 	 	
124	Препарат против плесен 	оп.	70.00	 	 	
125	Бъркалки	бр	2.00	 	 	
126	Скеле	м	1700.00	 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи по разрушени/липсващи зидове и настилки в баптистерий	 			 	
127	Направа на консервационен  надзид от вторично употребен оригинален камък и тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог	м³	91.43	 	 	
128	Интерпретация на керамична  настилка  в баптистерия по образец от оригинала	м²	21.47	 	 	
129	Направа на консервационен  надзид от вторично употребени оригиналени тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог (конхи в баптистерия на по образец на оригинала  на мястото на съборения ст. бет. зид)	м³	2.44	 	 	
 	Защитно покритие на баптистерий	 	 	 	 	
130	Доставка и монтаж на покритие от ламарина с растер на тегола и ибрик, боядисана в тъмнокафяв цвят  , прахово боядисване	м²	202.32	 	 	
131	Скара от летви с растер 46/ 18 /46/18    и т.н.на тегола и ибрик по наклона 	м²	202.32	 	 	
132	Обшивка от водоустойчив шпертплат	м²	202.32	 	 	
133	Сигниране на мраморен корниз чрез гипсокартон за външно приложение на метална конструкция и в цвят по указание на проектанта 	м	52.00	 	 	
	Интерпретация на стенно ограждане и тавани на баптистерий	 	 	 	 	
134	Доставка и монтаж на гипсокартон за външна употреба, включително   конструкция за оформяне на окачен таван  на баптистерия	м²	160.56	 	 	
135	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1277/563 см съгласно спесификация Ф1	бр	1.00	 	 	
136	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1263/336 см съгласно спесификация Ф4	бр	1.00	 	 	
137	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1271/574см съгласно спесификация Ф6	бр	1.00	 	 	
138	Доставка и монтаж  на стена от два слоя структурно остъкляване с въздух 80 см с размери 1263/730 см съгласно спесификация Ф8	бр	1.00	 	 	
139	Фасадно инвентарно скеле 	м²	480.00	 	 	
 	Преекспониране на баптистерия	 	 	 	 	
140	Обработка  на неоригинални зидове- интерпретация на  opus mixtum, изпълнени през 2007 г по проект на арх. Фърков: (почистване, фугиране и хидрофобизация)	м²	56.28	 	 	
141	Направа на  сигнираща фуга между оригинала и новия зид от оловна лайсна 	м	12.00	 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи  по запазената археологическа субстанция в атриум	 	 	 	 	
142	Консервация и реставрация на оригинални зидове moxtum: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране и хидрофобизация) 	м2	18.00	 	 	
143	Консервация и реставрация на настилка от керамични плочи in situ: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация) 	м2	232.28	 	 	
144	Консервация и реставрация на каменна пластика (почистване, укрепване, дезинфекция, монтаж, хидрофобизация) 	м2	17.00	 	 	
145	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен	литри	25.00	 	 	
146	Епоксидна смола	кг	10.00	 	 	
147	Етилов алкохол 97 %	литри	100.00	 	 	
148	ПВА дисперсия DM 778	литри	5.00	 	 	
149	Комплексон ІІІ	кг	5.00	 	 	
150	BOROSIL или еквиваленте	литри	50.00	 	 	
151	Лигнин	кг	5.00	 	 	
152	Оксалова киселина	литри	3.00	 	 	
153	Пясък бял	кг	80.00	 	 	
154	Вар отлежала	кг	150.00	 	 	
155	Бял цимент	кг	50.00	 	 	
156	Бигоров грис	кг	200.00	 	 	
157	Мраморно брашно	кг	120.00	 	 	
158	Абразиви	бр	10.00	 	 	
159	Скалпели	бр	5.00	 	 	
160	Четки с мек косъм	бр	10.00	 	 	
161	Телени четки	бр	5.00	 	 	
162	Шпакли	бр	5.00	 	 	
163	Ланцети	бр	5.00	 	 	
164	Кофи	бр	5.00	 	 	
165	Сита	бр	3.00	 	 	
166	Бъркалки	бр	2.00	 	 	
167	Скеле	м	1700.00	 	 	
	Консервационно-реставрационни работи по разрушени/липсващи зидове и настилки в атриум	 	 	 	 	
168	Направа на консервационен  надзид от вторично употребен оригинален камък и тухли, разтвор по рецепта на химик - технолог	м³	8.66	 	 	
169	Интерпретация на керамична  настилка  в атриума по образец от оригинала 	м²	142.61	 	 	
 	Преекспониране на атриума	 		 	 	
170	Демонтаж на покритие от старобългарски червени керемиди от покрива на атриума	м²	73.19	 	 	
171	Доставка и монтаж на покритие от ламарина с растер на тегола и ибрик, боядисана в тъмнокафяв цвят, прахово боядисване	м²	73.19	 	 	
172	Обработка  на неоригинални зидове- интерпретация на  opus mixtum, изпълнени през 2007 г : (почистване, фугиране и хидрофобизация)	м²	229.12	 	 	
173	Направа на  сигнираща фуга между оригинала и новия зид от оловна лайсна 	м	34.00	 	 	
174	Обработка на гранитни колони,бази, капители,  изпълнени по проект през 2007г  -(хидрофобизация, почистване) 	бр	7.00	 	 	
175	Обработка на керамична настилка - интерпретация на оригиналната, изпълнена през 2007 (почистване, обработка срещу износване, фугиране, хидрофобизация)	м²	72.50	 	 	
	Консервационно-реставрационни работи  по запазената археологическа субстанция на чешма в атриума 	 		 	 	
176	Направа на консервационен тухлен зид с дебелина 50 см и височина 110 см от единични тухли  и розов хоросан 	м³	0.50	 	 	
177	Монтаж на съществуващи гранитни блокове с размери 150 / 120 / 25 - към тухлена зидария	бр	4.00	 	 	
178	Доставка и монтаж на бронзови чучури ф 0,04 ( идентични с оригинала ) с дължина 50 см	бр	3.00	 	 	
179	Направа на улей за открит канал с размери 680 /40 /20 - за оттичане на водата	бр	1.00	 	 	
180	Обмазване  на съществуващо корито с хидрофобен хоросан 	м²	9.00	 	 	
181	Обмазване на съществуваща зидария с хидрофобен хоросан 	м²	9.00	 	 	
 	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН	 	 	 	 	
 	Ограда	 	 	 	 	
188	Доставка и монтаж на преместваем парапет с височина 80 см и 18 броя иноксови стойки	м	16.00	 	 	
189	Доставка и монтаж на оградни метални пана по детайл, ажурени, прахово боядисани съгласно проект за оградата с обща дължина 181 ми височина 70 см	м²	127.00	 	 	
190	Доставка и монтаж на метална колове за оградата с височина 100 см 	бр	100.00	 	 	
191	Доставка и монтаж на метална плъзгаща се двойна портална врата с размери 284/70, стилово обвързана с доставената метална ограда	бр	2.00	 	 	
192	Доставка и монтаж на метална  двукрила врата с размери 150/70 при входа на обекта, стилово обвързана с доставената метална ограда	бр	2.00	 	 	
193	Грундиране и двукратно блажно боядисване на метална ограда	м²	156.00	 	 	
 	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ	 		 	 	
 	Земни работи	 		 	 	
1	Изкопни работи за единични фундаменти	м3	650.00	 	 	
2	Просичане на съществуващи зидове	м3	35.00	 	 	
 	Бетонови работи	 		 	 	
3	Стоманобетон В 20 за фундаменти	м3	80.00	 	 	
4	Стоманобетон В 20 за подколонници	м3	35.00	 	 	
5	Стоманобетон В 20 за стени	м3	115.00	 	 	
 	Кофражни работи	 		 	 	
6	Кофраж за армирани бетонови стени	м2	210.00	 	 	
7	Кофраж за ст.б.пояси	м2	10.00	 	 	
 	Армировъчни работи	 	 	 	 	
8	Изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност от стомана A-I и A-III	кг 	9300.00	 	 	
 	Стоманена конструкция	 		 	 	
9	Стоманена конструкция базилика	кг 	83500.00	 	 	
10	Стоманена конструкция баптистерии	кг 	12500.00	 	 	
 	Покривна обшивка	 		 	 	
11	Дъсчена обшивка с дебелина 2,5см	м3	20.00	 	 	
 	ПОДПОРНИ СТЕНИ, ПЪТЕКИ И ОГРАДА	 		 	 	
1	Изкоп за строителство на подпорната стена 1	м3	78.65	 	 	
2	Изкоп за строителство на подпорната стена 2	м3	35.31	 	 	
3	Изкоп за строителство на подпорната стена 3	м3	63.48	 	 	
4	Изкоп за строителство на подпорната стена 4	м3	468.00	 	 	
5	Кофраж на подпорни стени - 1,2,3,4 	м2	220.80	 	 	
6	Кофраж на подпорни стени 4 и плоча	м2	335.00	 	 	
7	Армировка на подпорни стени - 1,2,3	кг	2585.00	 	 	
8	Армировка на подпорни стени - 4	кг	5763.00	 	 	
9	Подложен бетон В15- доставка и полагане	м3	3.50	 	 	
10	Подложен бетон В15- доставка и полагане	м3	7.00	 	 	
11	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане	м3	40.70	 	 	
12	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане	м3	65.00	 	 	
13	Дренажи зад подпорните стени - тръби, PE, перфорирана	м3	70.10	 	 	
14	Дренажи зад подпорните стени - геотекстил 500 g/m2	м2	116.40	 	 	
15	Дренажен чакъл фракция 20-70 mm	м3	5.60	 	 	
16	Обратен насип трошен камък по проект	м3	227.93	 	 	
17	Геотекстил	м2	50.60	 	 	
18	Хидроизолация 2 пласта по 4 мм	м2	194.00	 	 	
19	Пенополистирол - 3 см	м2	194.00	 	 	
21	Обратен насип косервационен пясък	м3	62.00	 	 	
22	Обратен насип зад подпорна стена 4, пластове от 20 см и уплътняване с валиране	м3	349.00	 	 	
23	Предпазен армиран бетон за наклон над пътна плоча	м3	1.50	 	 	
24	Защитна шапка над бордюр 	м'	35.00	 	 	
25	Защитна мантинела 	м'	10.00	 	 	
26	Закладни части за ограда и мантинела 	кг	47.00	 	 	
 	Ограда на площадка 1 	 	 	 	 	
1	Изкоп за оградни основи	м3	7.70	 	 	
2	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане	м3	7.70	 	 	
3	Закладни части за ограда и мантинела 	кг	282.00	 	 	
4	Стоманени колонки за ограда 	кг	290.00	 	 	
5	Оградни пана 	кг	1666.00	 	 	
6	Обща площ на бояджийските повърхности	м2	201.42	 	 	
 	Ограда на площадка 2	 			 	
1	Изкоп за оградни основи	м3	1.93	 	 	
2	Конструктивен бетон В20- доставка и полагане	м3	1.93	 	 	
3	Закладни части за ограда и мантинела 	кг	70.50	 	 	
4	Стоманени колонки за ограда 	кг	72.50	 	 	
5	Оградни пана 	кг	416.50	 	 	
6	Обща площ на бояджийските повърхности	м2	12.59	 	 	
 	Всичко разходи група 1	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
2	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите	 	 	 	 	
 	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН	 	 	 	 	
 	Рампа за инвалиди при главния вход	 	 	 	 	
183	Доставка и монтаж на  ажурен  метален парапет в стила и характера на оградата с височина 70 см  и обща дължина 21 м 	м²	14.28	 	 	
184	Грундиране и двукратно блажно боядисване на ажурен парапет 	м²	14.28	 	 	
 	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ	 		 	 	
 	Осветителни тела и контакти	 		 	 	
1	Доставка на  Разпределителна касета осветление IP65 по схема	бр	1.00	 	 	
2	Монтаж на Разпределителна касета осветление IP65 по схема	бр	1.00	 	 	
3	Направа на кабелен изкоп с дълбочина 800/300мм	м3	121.00	 	 	
4	Направа на изкоп за кабелна шахта	м3	12.00	 	 	
5	Доставка на пясък	м3	76.00	 	 	
6	Зариване на изкопа с пясък 100/300мм	м3	15.00	 	 	
7	Зариване и трамбоване на изкопа с пясък 400/300мм	м3	60.00	 	 	
8	Доставка на сигнална лента за кабелен изкоп	м	504.00	 	 	
9	Полагане на сигнална лента в кабелен изкоп	м	504.00	 	 	
10	Зариване и трамбоване на изкоп със земя 200/300мм	м3	30.00	 	 	
11	Направа на електрическа шахта с размери 600/900/800мм	бр	13.00	 	 	
12	Доставка на PVC тръба ф29мм	м	1132.00	 	 	
13	Полагане на PVC тръба ф29мм в изкоп	м	1115.00	 	 	
14	Монтаж на PVC тръба ф29мм по стена със скоби	м	17.00	 	 	
15	Доставка на PVC тръба ф23мм	м	61.00	 	 	
16	Полагане на PVC тръба ф23мм вертикално по колоните от земята до осветителните тела на височина 4,57м 	м	61.00	 	 	
17	Доставка на кабел тип СВТ 3х6мм2	м	110.00	 	 	
18	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х6мм2 в PVC тръба ф29мм 	м	110.00	 	 	
19	Доставка на кабел тип СВТ 3х2,5мм² 	м	1258.00	 	 	
20	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х2,5мм2 в PVC тръба ф29мм	м	1115.00	 	 	
21	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х2,5мм² в предварително положена в настилката PVC тръба зад колоните на АТРИУМА	м	17.00	 	 	
22	Доставка на разклонителна кутия ПКОМ - IP65	бр	18.00	 	 	
23	Монтаж на разклонителна кутия ПКОМ в електрическа шахта с размери 600/900/800мм	бр	3.00	 	 	
24	Монтаж на разклонителна кутия ПКОМ на кота терен (в изградените отвори в земята зад колоните на АТРИУМА)	бр	15.00	 	 	
25	Доставка на кабел тип СВТ  3х1.5мм2	м	100.00	 	 	
26	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х1,5мм2 в стълб на декоративен осветител за външен монтаж	м	39.00	 	 	
27	Изтегляне на кабел тип СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръба ф23мм вертикално по конструктивни колони	м	61.00	 	 	
28	Направа на суха кабелна разделка кабел тип СВТ до 3х4мм²	бр	254.00	 	 	
29	Направа на суха кабелна разделка кабел тип СВТ 3х6мм²	бр	10.00	 	 	
30	Доставка на декоративен осветител за външен монтаж с един абажур с КЛЛ 26W - IP65 и височина на стълба 1,2м и асиметричен светлинен поток насочен към ходовата линия 	бр	27.00	 	 	
31	Направа на бетонов фундамент за закрепване на декоративните осветителни с височина 1,2м по детайл на производителя	бр	27.00	 	 	
32	Доставка на енергоспестяваща компактна луминесцентна лампа 26W	бр	27.00	 	 	
33	Монтаж на енергоспестяваща компактна луминесцентна лампа 26W в декоративен осветител за външен монтаж с височина 1.2м	бр	27.00	 	 	
34	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 топло-бяла светлина за открит монтаж, комплект с трансформатор  и  всички необходими аксесоари за монтаж	бр	55.00	 	 	
35	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 открито от двете страни на всяка колона	бр	55.00	 	 	
36	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива със среден светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 топло-бяла светлина за открит монтаж, комплект с трансформатор  и  всички необходими аксесоари за монтаж	бр	6.00	 	 	
37	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 открито на стената под всяка греда на покрива на АТРИУМА на височина 6м	бр	6.00	 	 	
38	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 топло-бяла светлина за вграден монтаж в земята тип "кофа", комплект с трансформатор и  всички необходими аксесоари за монтаж	бр	12.00	 	 	
39	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 12W - IP67 във земята	бр	12.00	 	 	
40	Доставка на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 3W - IP67 топло-бяла светлина за вграден монтаж в земята тип "кофа", комплект с трансформатор и  всички необходими аксесоари за монтаж	бр	18.00	 	 	
41	Монтаж на светодиоден прожектор с асиметрична светлоразпределителна крива с тесен светлинен сноп на  излъчване 3W - IP67 във земята	бр	18.00	 	 	
42	Доставка на противовлажен прожектор с метал-халогенни лампи 2х70W – IP44 (с цилиндрично тяло) и всички необходими аксесоари за закрепване	бр	12.00	 	 	
43	Монтаж на прожектор с  метал-халогенни лампи 2х70W – IP44 (с цилиндрично тяло) на стената с височина 4,57м	бр	12.00	 	 	
44	Доставка на метал-халогенна лампа 70W	бр	24.00	 	 	
45	Монтаж в противовлажен прожектор 2х70W – IP44 (с цилиндрично тяло) на метал-халогенна лампа 70W	бр	24.00	 	 	
46	Пусково-наладъчни работи и издаване на протоколи - комплект	бр	1.00	 	 	
 	Мълниезащитна и заземителна инсталация	 		 	 	
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с комплект стълб с височина 3м заедно с всички необходими аксесоари за закрепване на билото на покрива	бр	1.00	 	 	
2	Доставка на екстродиран алуминиев проводник Al ф8мм	м	63.00	 	 	
3	Полагане на покрива на екстродиран алуминиев проводник Al ф8мм върху изолациони носачи	м	43.00	 	 	
4	Изтегляне на токоотвеждащ екструдиран AL проводник Ф8мм в PVC тръба ф23мм	м	20.00	 	 	
5	Доставка на кутия за измерване на съпротивлението (прав съединител с капак)	бр	2.00	 	 	
6	Монтаж на кутия за измерване на съпротивлението (прав съединител с капак) на височина 1,5м	бр	2.00	 	 	
7	Доставка на биметална клема "желязо-алуминии"	бр	2.00	 	 	
8	Направа на връзка между екстродиран алуминиев проводник и поцинкована шина 40/4мм с биметална клема "желязо-алуминии"	бр	2.00	 	 	
9	Доставка на PVC тръба ф23мм	м	20.00	 	 	
10	Полагане на PVC тръба ф23мм вертикално по колоните със скоби	м	20.00	 	 	
11	Доставка на поцинкована шина Fe 40/4mm - мрежа за изравняване на потенциалите	м	125.00	 	 	
12	Полагане на отводите от кутия за измерване на съпротивлението до мрежата за изравняване на потенциалите	м	4.00	 	 	
13	Направа на фундаментно заземление в петите на всяка колона по детайл А	м	121.00	 	 	
14	Доставка на заземителен комплект R<4Ω	бр	1.00	 	 	
15	Направа на заземителна уредба за Разпределителна касета оветление R<4Ω	бр	1.00	 	 	
16	Свързване на Разпределителна касета осветление към заземителна уредба 4Ω	бр	1.00	 	 	
17	Доставка на заземителен комплект R<10Ω	бр	10.00	 	 	
18	Направа на заземителна уредба за стълб 10Ω	бр	10.00	 	 	
19	Свързване на декоративни стълбове към заземителна уредба	бр	10.00	 	 	
20	Измерване на омическото съпротивление на заземителите	бр	11.00	 	 	
21	Демонтаж на съществуващи халогенни прожектори по стените на височина до 4м	бр	11.00	 	 	
22	Пусково-наладъчни работи и издаване на протоколи - комплект	бр	1.00	 	 	
 	ВОДОПРОВОД	 		 	 	
 	Питеен водопровод	 		 	 	
1	Демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи	м2	6.00	 	 	
2	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф32 PN16 вкл. фитинги	м	2.00	 	 	
3	Доставка и монтаж на ПЕ-ВП тръба  ф32 PN10 вкл. фитинги	м	22.00	 	 	
4	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба	бр.	1.00	 	 	
5	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба с изпразнител	бр.	1.00	 	 	
6	Доставка и монтаж на полиетиленов преход ф32 х 1" с външна метална резба	бр.	3.00	 	 	
7	Доставка и монтаж на стенни колена ф32 х 1" с вътрешна метална резба	бр.	2.00	 	 	
8	Направа на шахта за спиране на вода светли размери 60/60/90 см.	бр.	1.00	 	 	
9	Изкоп за полипропиленов водопровод с дълбочина до 1 м.	м3	10.00	 	 	
10	Направа на пясъчна подложка под водопровод	м3	1.00	 	 	
11	Направа на пясъчна засипка над водопровод	м3	4.00	 	 	
12	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод	м3	5.00	 	 	
13	Възстановяване на съществуваща настилка от каменни плочи	м2	6.00	 	 	
14	Изпитване на водопровод	м.	29.00	 	 	
15	Дезинфекция на водопровод	м.	29.00	 	 	
 	Водопровод за поливане	 	 	 	 	
16	Доставка и монтаж на ПЕ-ВП тръба  ф32 PN10 вкл. фитинги	м.	44.00	 	 	
17	Доставка и монтаж на ПЕ-ВП тръба  ф40 PN10 вкл. фитинги	м.	85.00	 	 	
18	Доставка и монтаж на спирателен кран ф3/4" на резба	бр	7.00	 	 	
19	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1 1/4" на резба с изпразнител	бр	1.00	 	 	
20	Доставка и монтаж на полиетиленов преход ф32 х 1" с външна метална резба	бр	7.00	 	 	
21	Доставка и монтаж на полиетиленов преход ф40 х 1 1/4" с външна метална резба	бр	3.00	 	 	
22	Направа на шахта за поливане	бр	7.00	 	 	
23	Изкоп за полипропиленов водопровод с дълбочина до 1 м.	м3	65.00	 	 	
24	Направа на пясъчна подложка под водопровод	м3	7.00	 	 	
25	Направа на пясъчна засипка над водопровод	м3	23.00	 	 	
26	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод	м3	35.00	 	 	
27	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф150 стоманен	бр	1.00	 	 	
 	Водопроводно отклонение	 	 	 	 	
28	Разбиване на пътна настилка	м2	36.00	 	 	
29	Изкоп за полипропиленов водопровод и водомерна шахта с дълбочина до 2 м.	м3	50.00	 	 	
30	Направа на пясъчна подложка под водопровод	м3	0.80	 	 	
31	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба  ф32 PN10	м	16.00	 	 	
32	Доставка и монтаж на тройник намалител фланшов полиетиленов  ф63/32 PN10	бр	1.00	 	 	
33	Доставка и монтаж на преход с фланец Ду32-ф1"	бр	3.00	 	 	
34	Доставка и монтаж на връзка фланшово съединение Ду60 комплект	бр	2.00	 	 	
35	Доставка и монтаж на преход с външна метална резба ф32/1"	бр	1.00	 	 	
36	Доставка и монтаж на коляно полиетиленово  ф32 PN10	бр	2.00	 	 	
37	Доставка и монтаж на ТСК с фланец 1"	бр	1.00	 	 	
38	Направа на пясъчна засипка над водопровод	м3	6.00	 	 	
39	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод	м3	43.00	 	 	
40	Възстановяване на пътна настилка	м2	36.00	 	 	
41	Направа на водомерна шахта	 	1.00	 	 	
42	Доставка и монтаж на филтър за водомер ф1" на резба	бр.	1.00	 	 	
43	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба	бр.	1.00	 	 	
44	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1" на резба с изпразнител	бр.	1.00	 	 	
45	Доставка и монтаж на обратна клапа ф1" на резба	бр.	1.00	 	 	
46	Направа на железен капак на стоманена рамка 145/92,5 см	бр.	2.00	 	 	
47	Направа на дървен капак с топлоизолация за водомерна шахта 69/99 см	бр.	2.00	 	 	
48	Направа на стъпала	бр.	2.00	 	 	
49	Изпитване на водопровод	м.	16.00	 	 	
50	Дезинфекция на водопровод	м.	16.00	 	 	
 	КАНАЛИЗАЦИЯ	 		 	 	
1	Демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи	м2	6.00	 	 	
2	Направа на отвори в съществуващи археологически зидове с размери 25/25 см за тръба ф200	бр	2.00	 	 	
3	Изкоп за монтаж на дъждоприемни решетки	м3	15.00	 	 	
4	Изкоп с дълбочина до 2,00 м	м3	180.00	 	 	
5	Извозване на изкопаната пръст на депо	м3	28.00	 	 	
6	Оформяне на легло за PVC тръби	м2	140.00	 	 	
7	Направа на пясъчно легло за PVC тръби	м3	8.00	 	 	
8	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф110 х 3,2 мм вкл. спомагателни материали	м	3.00	 	 	
9	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали	м	14.00	 	 	
10	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали	м	128.00	 	 	
11	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф200/200/45	бр	1.00	 	 	
12	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф110/45	бр	5.00	 	 	
13	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф200/45	бр	6.00	 	 	
14	Направа на укрепване от циментова замазка В 7,5 за вкопана канализация	м3	3.00	 	 	
15	Доставка и монтаж на полимербетонов улей L=0,50 м, Н=20 см, В=15 см	бр	15.00	 	 	
16	Доставка и монтаж на чугунена решетка L=0,50 м, клас на натоварване А15	бр	19.00	 	 	
17	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см	бр	7.00	 	 	
18	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта с кошница за едри отпадъци за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см, максимална височина 80 см.	бр	4.00	 	 	
19	Доставка и монтаж на ъглов елемент за полимербетонов улей Н=20 см, В=15 см	бр	2.00	 	 	
20	Доставка и монтаж на полимербетонов улей L=0,50 м, Н=30 см, В=30 см	бр	205.00	 	 	
21	Доставка и монтаж на чугунена решетка L=0,50 м, клас на натоварване А15	бр	211.00	 	 	
22	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с Н=30 см, В=30 см	бр	10.00	 	 	
23	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с отвор за ф200 с Н=30 см, В=30 см	бр	1.00	 	 	
24	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта с кошница за едри отпадъци за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см, максимална височина 80 см.	бр	6.00	 	 	
25	Доставка и монтаж на ъглов елемент за полимербетонов улей Н=30 см, В=30 см	бр	3.00	 	 	
26	Доставка и монтаж на Т-образен елемент за полимербетонов улей Н=30 см, В=30 см	бр	1.00	 	 	
27	Направа на външни РШ	бр	8.00	 	 	
28	Направа на бетоново укрепване при монтаж на полимербетонови улей от бетон В15	м3	7.00	 	 	
29	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване	м3	62.00	 	 	
30	Обратен насип с трамбоване	м3	90.00	 	 	
31	Възстановяване на съществуваща настилка от каменни плочи	м2	6.00	 	 	
32	Изпитване на канализация	м	143.00	 	 	
33	Изкоп за дренаж около баптистерий	м3	230.00	 	 	
34	Извозване на изкопаната пръст на депо	м3	140.00	 	 	
35	Направа на подложка от трамбована глина с дебелина 5 см	м2	40.00	 	 	
36	Доставка и монтаж на дренажна тръба  ф80 мм вкл. спомагателни материали	м	33.00	 	 	
37	Направа на дренажна призма от промит речен чакъл с d = 2-4 см	м3	5.00	 	 	
38	Доставка и монтаж на геотекстил около дренажна призма	м2	65.00	 	 	
39	Направа на обратен насип от баластра	м3	12.00	 	 	
40	Направа на обратен насип от едрозърнест пясък	м3	125.00	 	 	
41	Обратен насип с трамбоване	м3	90.00	 	 	
 	Канализационни отклонения	 	 	 	 	
42	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали	м	28.00	 	 	
43	Направа на външни РШ	бр	4.00	 	 	
44	Изкоп с дълбочина до 3,00 м	м3	240.00	 	 	
45	Извозване на изкопаната пръст на депо	м3	16.00	 	 	
46	Оформяне на легло за PVC тръби	м2	45.00	 	 	
47	Укрепване с бетон под тръби В7,5	м3	1.50	 	 	
48	Разбиване на бетонова тръба ф 250	м	2.00	 	 	
49	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване	м3	45.00	 	 	
50	Обратен насип с трамбоване през 30 см	м3	180.00	 	 	
51	Разваляне на пътна настилка	м2	135.00	 	 	
52	Възстановяване на пътна настилка	м2	135.00	 	 	
53	Изпитване на канализация	м	26.00	 	 	
 	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	 	 	 	 	
 	Растителен вид	 	 	 	 	
1	Подготовителни работи за озеленяване	 	 	 	 	
1.1.	Почистване на терена от стара растителност,камъни и др.,вкл. Прекопаване с права лопата	м2 	768.00	 	 	
1.2.	Прекопаване с права лопата	м2 	768.00	 	 	
1.3.	Ръчно подравняване с гребло	м2 	768.00	 	 	
1.4.	Третиране на площите в и около Базиликата с хербицид	м2 	1850.00	 	 	
1.5.	Плодородна почва /при необходимост/	м3	25.00	 	 	
 	Засаждане на широколистна дървестна растителност	 	 	 	 	
2.1.	Albizia julibrissin	бала	1.00	 	 	
2.2.	Rhus typhina	бала	3.00	 	 	
3	Засаждане на иглолистна храстова растителност	 	 	 	 	
3.1.	Juniperus horizontalis"Andora Compacta"	1,5L	90.00	 	 	
3.2.	Juniperus sabina	1,5L	58.00	 	 	
3.3.	Juniperus squamata "Blue Star"	3L	41.00	 	 	
4	Засаждане на широколистна храстова растителност	 	 	 	 	
4.1.	Evonymus alatus	10L	3.00	 	 	
4.2.	Forsythia x intermedia	2L	5.00	 	 	
4.3.	Hybiscus syriacus	7,5L	6.00	 	 	
4.4.	Spiraea x Vanhouttei	3L	15.00	 	 	
5	Затревяване	 	 	 	 	
5.1.	Финно ръчно подравняване /подготовка за затревяване/	м2 	712.00	 	 	
5.2.	Засяване на троскот, вкопаване и валиране	м2 	712.00	 	 	
 	Всичко разходи група 2	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
3	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура	 	 	 	 	
 	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН	 	 	 	 	
 	Пътека за посетители и изгледни площадки	 	 	 	 	
185	Доставка и монтаж на пътека и изгледни площадки от дърволекс (верзалит) в цвят по указание на проектанта (подготовката наосновата е в част конструктивна на проекта)	м²	296.19	 	 	
186	Доставка и монтаж на  ажурен  метален парапет в стила и характера на оградата с височина 70 см  и обща дължина 240 м единствено  в стъмните участъци  както следва - стоманени колове с височина 100 см - 210 бр, пана с размери 70/70   -136 бр., пана с разме	м²	168.00	 	 	
187	Грундиране и двукратно боядисване с блажна боя на предпазен парапет 	м²	168.00	 	 	
 	Макет на базиликата на пешеходната зона	 	 	 	 	
194	Направа на постамент за макет на Епископската базилика	компл.	1.00	 	 	
 	ПОДПОРНИ СТЕНИ, ПЪТЕКИ И ОГРАДА	 	 	 	 	
 	Пътека	 	 	 	 	
1	Ръчен изкоп	м3	11.00	 	 	
2	Бетон за ивици и площадка	м3	9.00	 	 	
3	Армировка за ивици и площадка	кг	548.00	 	 	
4	Геотекстил	м2	833.28	 	 	
5	Полимерна настилка	м2	268.00	 	 	
6	Импрегнирани дървени греди 12/12	м3	5.50	 	 	
7	Закладни части	кг	130.00	 	 	
8	Квадратни тръби	кг	198.00	 	 	
9	Трошен чакъл фракция 5-15	м3	58.00	 	 	
 	ФАЗА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР	 	 	 	 	
1	Подготвителни работи, почистване на площадката	мсм	15.00	 	 	
2	Подготвителни работи, почистване на площадката	чд	35.00	 	 	
3	Извозване на отпадъци и земни маси	м3 	350.00	 	 	
4	Временна строителна ограда с височина 2 м - доставка и монтаж	м	310.00	 	 	
5	Входна метална врата 400/200  за строителни цели	бр	3.00	 	 	
6	Входна метална врата 100/200 за работници	бр	2.00	 	 	
7	Изграждане на ст.б.площадка за монтаж на стоманени конструкции	м2 	100.00	 	 	
8	Осветление за строителната площадка - прожектори	бр	15.00	 	 	
9	Електрическа инсталация - табло, проводници и такси	бр	1.00	 	 	
10	Временно водоснабдяване и канализация	бр	1.00	 	 	
11	Автомивка 	к-т	0	 	 	
12	Химическа тоалетна 	бр	3.00	 	 	
13	Приобектова канцелария, закрити складове, ППТ и място за първа медицинска помощ	бр	1.00	 	 	
14	Контейнери за отпадъци 	бр	2.00	 	 	
 	ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 	 	 	 	 	
1	Подготвителни  работи	компл.	1.00	 	 	
2	Ръчен изкоп за 7 групи по 5 стъпала 	м3 	14.00	 	 	
3	Машинен изкоп за пътека с дебелина 50 см	м3 	48.00	 	 	
4	Тънки изкопи за подравняване на основата за пътека	м3 	14.40	 	 	
5	Ръчно оформяне на шкарпи	м3 	20.00	 	 	
 	ПАРКИНГ ЗА АВТОБУСИ И ПАРКИНГ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ	 	 	 	 	
1	Земни работи	 	 	 	 	
1.1	Изкоп	м3	54.40	 	 	
1.2	Насип	м3	16.80	 	 	
2	Разрушаване на настилки	 	 	 	 	
2.1	Разрушаване на асф.бет. настилка	м3	10.20	 	 	
2.2	Разрушаване на тротоарна настилка	м2 	196.00	 	 	
2.3	Разрушаване на бордюри	м	65.00	 	 	
2.4	Разрушаване на подпорна стена	м3	6.30	 	 	
3	Асфалтови работи и настилки	 	 	 	 	
3.1	Плътен асфалтобетон, h=4 см	м2 	124.00	 	 	
3.4	Порьозен асфалтобетон, h=6 см	м3 	7.50	 	 	
3.6	Сортиран трошен камък	м3	61.20	 	 	
3.7	Тротоарна настилка от бетонови плочи	м2 	117.00	 	 	
4	Бетонови работи	 	 	 	 	
4.1	Бетонови бордюри, 18/35/50	м	65.00	 	 	
4.2	Подложен бетон, В12,5	м3	2.60	 	 	
4.3	Цименто-пясъчен разтвор, 10 см	м3	11.70	 	 	
5	Други	 	 	 	 	
5.1	Хоризонтална маркировка от бяла боя	м2 	36.20	 	 	
5.2	Вертикална сигнализация-пътни знаци	бр.	3.00	 	 	
 	Всичко разходи група 3	 	 	 	 	
 	Всичко обект 1	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	Обект 2 " ПЛОЩАДКА 2:  РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ПРЕЕКСПОНИРАНЕ НА    КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК "РАННОХРИСТИЯНСКИ КОМПЛЕКС ІV- VІ  В."	 	 	 	 	
1	Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции	 	 	 	 	
 	Демонтажни работи и подготовка на терена за КРР	 	 	 	 	
1	Къртене на съществуваща асфалтова настилка  по пешеходната зона пред комплекса	м2 	78.34	 	 	
2	Къртене на тротоарни плочки тип 2 съгласно проект за КРР	м2 	26.35	 	 	
3	Демонтаж на съвременни мозайки от ХХ в.	м2 	39.17	 	 	
4	Къртене на настилка от каменни плочи  (тикли)	м2 	115	 	 	
5	Къртене на венецианска мозайка 	м2 	70.2	 	 	
6	Къртене на облицовка от камък по съществуваща подпорна стена откъм пешеходната зона 	м2 	60.5	 	 	
7	Демонтаж на два броя еднораменни метални стълби с размери 105/220 и 105/283	бр	2	 	 	
8	Отстраняване нааварийно покритие от чакъл върху мозайки	м2 	26.3	 	 	
9	Отстраняване и извозване на натрупана от разкопки  земна маса  пред задния вход на музея, включително ръчно товарене	м3	80	 	 	
10	Почистване на земната основа от растения, отпадъци и излишна земна маса, включително подравняване на терена	м2 	795	 	 	
11	Натоварване и извозване на отпадъци до градско сметище	м3	25	 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи	 	 	 	 	
12	Консервация и реставрация на оригинални зидове: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране, подмяна на 12 бр. ъглови елементи, хидрофобизация) 	м2 	555.33	 	 	
13	Направа на консервационен зид от  тухла на варов разтвор  за укрепване и оформяне  на отвори, включително фугиране и хидрофобизация	м3	2.67	 	 	
14	Консервация и реставрация на оригинална настилка от мраморни плочи in situ ( (почистване, укрепване, фугиране) 	м2 	36.95	 	 	
15	Консервация и реставрация на неоригинална  настилка от мраморни плочи in situ (почистване, укрепване, фугиране) 	м2 	128.49	 	 	
16	Консервация и реставрация на оригинална  настилка от гранитни блокове по кардото  in situ (почистване, укрепване, фугиране) 	м2 	30.89	 	 	
17	Консервация и реставрация на оригинална  керамична настилка   in situ (почистване, укрепване, фугиране, хидрофобизация) 	м2 	10	 	 	
18	Допълване на  керамична настилка с керамични плочи по образец от оригинала	м3	96.5	 	 	
19	Подравняване на основата и настилане с пластична глина	м2 	96.5	 	 	
20	Направа на гланцирана циментова замазка с дебелина 2 см	м2 	96.5	 	 	
21	Консервация и реставрация на  оригинални мозайки, in situ (почистване, укрепване, запълване на липсващи части с тесери или декоративна мазилка, бордиране, хидрофобизация) 	м2 	26.3	 	 	
22	Консервация и реставрация на оригинални мраморни колони (почистване, укрепване, монтаж на фрагменти, запълване на липсващи части, хидрофобизиране)  	бр.	3	 	 	
23	Консервация и реставрация на оригинални гранитни  колони  по кардото (почистване, укрепване, хидрофобизиране)  	бр	10	 	 	
24	Консервация и реставрация на оригинална  каменна пластика – бази - 5 бр., капители - 2 бр., прагове  и стъпала- 5 бр. (почистване, укрепване, хидрофобизиране) 	бр	12	 	 	
25	Направа на консервационни стъпала от мрамор за по образец от оригинала за  преодоляване денивелацията между отделните зони, включително хидрофобизиране	м2 	4.53	 	 	
26	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен	литри	3	 	 	
27	Тензух	м2 	50	 	 	
28	Етилов алкохол 97 %	литри	15	 	 	
29	ПВА дисперсия DM 778	литри	5	 	 	
30	Комплексон ІІІ	кг	2	 	 	
 	BOROSIL или еквивалентен	литри	80	 	 	
31	Етилацетат	литри	10	 	 	
32	Бъркалки	бр	2	 	 	
33	Препарат против плесен 	оп	30	 	 	
34	Вар отлежала	кг	60	 	 	
35	Бял цимент	кг	200	 	 	
36	Бигоров грис	кг	150	 	 	
37	Мраморно брашно	кг	80	 	 	
38	Абразиви	бр	10	 	 	
39	Скалпели	бр	5	 	 	
40	Четки с мек косъм	бр	10	 	 	
41	Телени четки	бр	5	 	 	
42	Шпакли	бр	5	 	 	
43	Ланцети	бр	5	 	 	
44	Кофи	бр	5	 	 	
45	СОТОПЛАСТ (панел тип “пчелна пита”) или еквивалентен	м2 	350	 	 	
46	Сита	бр	3	 	 	
47	Пясък      	кг	200	 	 	
 	Преекспониране на раннохристиянския  комплекс	 	 	 	 	
48	Подготовка на терена за нова посипка от речен камък - филц (подравняване, трамбоване)	м2 	562.2	 	 	
49	Посипка от речен камък - филц	м2 	562.2	 	 	
50	Направа на нова облицовка от врачански варовик по съществуващата подпорна стена откъм пешеходната зона	м2 	60	 	 	
51	Доставка и монтаж на метална ажурена  ограда по детайл на паната  с височина около 80 см ( пана 70/185 - 17 бр., 70/105 - 3 бр., 70/45 - 2 бр., 70/70 - 2 бр., 70/50-  1 бр., 70/30 - 1 бр.)	м2 	26.39	 	 	
52	Доставка и монтаж на метална ажурена врата в стила на оградата с размери  70/135 - 1 брой	м2 	0.95	 	 	
53	Доставка и монтаж на стоманени колови с височина 100 см за оградата 	бр	32	 	 	
54	Грундиране и двукратно боядисване с блажна боя (тъмно кафяв цвят) на всички метални части на оградата	м2 	45	 	 	
55	Доставка на керамични кашпи за целогодишни растения  за поставяне около входа	бр	4.00	 	 	
56	Доставка на градинска мебел - дървени пейки с размери 200/52	бр	6	 	 	
57	Ръчно товарене и извазване на отпадъци 	м3	15.00	 	 	
 	Всичко разходи група 1	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
2	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите	 	 	 	 	
 	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА	 	 	 	 	
1	Доставка на разпределителна касета	бр	1	 	 	
2	Монтаж на стена на разпределителна касета	бр	1	 	 	
 	Проводници и тръби	 	 	 	 	
1	Доставка на кабел тип СВТ 3х6мм2	м	50	 	 	
2	Доставка на кабел тип СВТ 3х2,5мм² 	м	450	 	 	
3	Полагане и изтегляне на кабели тип СВТ на скоби над окачен таван, в тръби	м	450	 	 	
4	Доставка и полагане на тръба PVC Ø23мм	м	450	 	 	
 	Осветителни тела и контакти	 	 	 	 	
1	Доставка на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване	бр	10	 	 	
2	Монтаж на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване	бр	10	 	 	
3	Доставка на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с широк сноп за излъчване	бр	14	 	 	
4	Монтаж на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с широк сноп за излъчване	бр	14	 	 	
5	Доставка на осветително тяло за монтаж на стълб от оградата, тип прожектор 70W IP44	бр	17	 	 	
6	Монтаж на осветително тяло за монтаж на стълб от оградата тип прожектор 70W IP44	бр	17	 	 	
7	Направа на заземител за осветително тяло с преходно съпротивление по малко от 10ома	бр	7	 	 	
8	Направа на кабелна шахта - стандартен размер	бр	4	 	 	
 	КАНАЛИЗАЦИЯ	 	 	 	 	
1	Демонтаж на съществуваща настилка от каменни плочи	м2	75	 	 	
2	Направа на отвори в съществуващи археологически зидове с размери 25/25 см за тръба ф200	бр	2	 	 	
3	Изкоп с дълбочина до 2,00 м	м3	140	 	 	
4	Извозване на изкопаната пръст на депо	м3	6	 	 	
5	Оформяне на легло за PVC тръби	м2	80	 	 	
6	Направа на пясъчно легло за PVC тръби	м3	4	 	 	
7	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали	м	1	 	 	
8	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали	м	80	 	 	
9	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф200/200/45	бр	1	 	 	
10	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф200/45	бр	1	 	 	
11	Направа на укрепване от циментова замазка В 7,5 за вкопана канализация	м3	1	 	 	
12	Доставка и монтаж на полимербетонов улей L=0,50 м, Н=20 см, В=15 см	бр	10	 	 	
13	Доставка и монтаж на чугунена решетка L=0,50 м, клас на натоварване А15	бр	14	 	 	
14	Доставка и монтаж на челна плоча за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см	бр	8	 	 	
15	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта с кошница за едри отпадъци за полимербетонов улей с Н=20 см, В=15 см, максимална височина 80 см.	бр	4	 	 	
16	Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта с кошница за едри отпадъци максимална височина 80 см.	бр	2	 	 	
 	Направа на външни РШ	бр	3	 	 	
17	Направа на бетоново укрепване при монтаж на полимербетонови улей и дъждоприемна шахта от бетон В15	м3	0.9	 	 	
18	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване	м3	48	 	 	
19	Обратен насип с трамбоване	м3	88	 	 	
20	Възстановяване на съществуваща настилка от каменни плочи	м2	75	 	 	
21	Изпитване на канализация	м	79	 	 	
22	Канализационно отклонение	 	0	 	 	
23	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф200 х 5,2 мм вкл. спомагателни материали	м	17	 	 	
24	Направа на външни РШ	бр	1	 	 	
25	Изкоп с дълбочина до 3,00 м	м3	130	 	 	
26	Извозване на изкопаната пръст на депо	м3	2	 	 	
27	Оформяне на легло за PVC тръби	м2	26	 	 	
28	Укрепване с бетон под тръби В7,5	м3	1.2	 	 	
29	Направа на връзка с улична РШ	бр	1	 	 	
30	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване	м3	30	 	 	
31	Обратен насип с трамбоване	м3	98	 	 	
32	Разваляне на пътна настилка	м2	80	 	 	
33	Възстановяване на пътна настилка	м2	80	 	 	
 	ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ - ПЛОЩАДКА 1	 	 	 	 	
1	Подготвителни и демонтажни работи	компл.	1	 	 	
2	Отстраняване на стълби 	м	17	 	 	
3	Машинен изкоп с дебелина 50 см	м3	41	 	 	
4	Тънки изкопи за подравняване на основата	м3	9.2	 	 	
 	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	 	 	 	 	
1	Подготвителни работи за озеленяване	 	 	 	 	
1.1	Почистване на терена от стара растителност, корени и др.растителни отпадъци, вкл. Прекопаване с права лопата	м2 	1360	 	 	
1.2	Прекопаване с права лопата	м2 	160	 	 	
1.3	Ръчно подравняване с гребло	м2 	160	 	 	
1.4	Третиране на площите в и около раннохристиянстия к-с с хербицид	м2 	1200	 	 	
1.5	Плодородна почва /при необходимост/	м3	4	 	 	
2	Засаждане на широколистна растителност	 	 	 	 	
2.1	Cotoneaster dammeri	2L	167	 	 	
2.2	Evonymus alatus	10L	5	 	 	
2.3	Ligustrum ovalifolium	10L	3	 	 	
3	Затревяване	 	 	 	 	
3.1	Финно ръчно подравняване /подготовка за затревяване/	м2 	160	 	 	
3.2	Засяване на троскот, вкопаване и валиране	м2 	160	 	 	
 	Всичко разходи група 2	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
3	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура	 	 	 	 	
1	 	 	 	 	 	
 	Всичко разходи група 3	 	 	 	 	
 	Всичко обект 2	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	Обект 3 " ПЛОЩАДКА 3: ИНТЕГРИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-  ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК  "БАЗИЛИКА НА ЕПИСКОП ЙОАН – V В."	 	 	 	 	
1	Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции	 	 	 	 	
 	Консервационно-реставрационни работи	 	 	 	 	
1	Консервация и реставрация на оригинални зидове: (почистване, укрепване, дезинфекция, фугиране, подмяна на ъглови елементи - 2бр., хидрофобизация)  - каменни зидове - 59 m2, тухлени зидове - 8 m2	м2 	67.00	 	 	
2	Консервация и реставрация на оригинална  настилка от керамични плочи: (почистване, укрепване, обработка срещу износване, фугиране и хидрофобизация)	м2 	22.00	 	 	
3	Допълване на оригинална керамична настилка с нова такава с керамични плочи изработени по образец	м2 	16.50	 	 	
4	Настилане на основата под допълващата   керамична настилка  с пластична глина	м2 	16.50	 	 	
5	Полагане на изравнителна циментова замазка	м2 	16.50	 	 	
6	Полагане на сигнираща фуга - оловна лайсна между оригинала и новата настилка	м	50.00	 	 	
7	Консервация и реставрация на оригинални  елементи от мраморни колони - тела 3 бр., капители -. 14 бр, бази - 3 броя (почистване, укрепване и хидрофобизиране)  	бр	20.00	 	 	
8	Консервация и реставрация на оригинална мраморна пластика - статуи 2 бр., надгробни плочи - 12 бр.(почистване, укрепване, хидрофобизиране)	бр	14.00	 	 	
9	Консервация и реставрация на оригинални  мозайки (повърхностно почистване, обработване на пукнатини и деформации, ново бордиране,   хидрофобизация) 	м2 	98.92	 	 	
10	Допълване на оригинална мозайка  по подове с нова такава по образец на оригинала	м2 	25.43	 	 	
11	Настилане на основата под допълващата   керамична настилка  с пластична глина	м2 	25.43	 	 	
12	Полагане на изравнителна циментова замазка	м2 	25.43	 	 	
13	Полагане на сигнираща фуга - оловна лайсна между оригинала и новата настилка	м	25.00	 	 	
14	Стабилизатор за камък и порести структури Steinfestiger AR или еквивалентен	литри	3.00	 	 	
15	Етилов алкохол 97 %	литри	10.00	 	 	
16	Ланцети	бр	5.00	 	 	
17	Кофи	бр	5.00	 	 	
18	Шпакли	бр	5.00	 	 	
19	ПВА дисперсия DM 778	литри	5.00	 	 	
20	Комплексон ІІІ	кг	2.00	 	 	
21	BOROSIL или еквивалентен	литри	5.00	 	 	
22	Мраморна мозайка	кг	150.00	 	 	
23	Бъркалки	бр.	2.00	 	 	
24	Пясък	кг	30.00	 	 	
25	Вар отлежала	кг	20.00	 	 	
26	Бял цимент	кг	10.00	 	 	
27	Бигоров грис	кг	30.00	 	 	
28	Мраморно брашно	кг	20.00	 	 	
29	Абразиви	бр	50.00	 	 	
30	Скалпели	бр	5.00	 	 	
31	Четки с мек косъм	бр	10.00	 	 	
32	Телени четки	бр	5.00	 	 	
 	Подготовка на терена (основата) за КРР	 	 	 	 	
33	Премахване на аварийна посипка от чакъл	м2 	50.00	 	 	
34	Почистване, подравняване и трамбоване на площите с демонтирани настилки 	м2 	50.00	 	 	
35	Изнасяне на отпадъци - ръчно 	м3	20.00	 	 	
36	Натоварване и извозване на отпадъци до градско сметище	м3	20.00	 	 	
 	Сигниране на липсващите зидове и настилки	 	 	 	 	
37	Почистване на легла на зидове, включително изкопаване на земната маса ръчно  до ниво, което с 10 см по-ниско от оригиналното ходово ниво на базиликата	м2 	20.50	 	 	
38	Настилане на леглата с пластична глина	м2 	20.50	 	 	
39	Полагане на изравнителна циментова замазка	м2 	20.50	 	 	
40	Окантване с метална лайсна  с височина 5 см леглата на зидовете по контура 	м	38.50	 	 	
41	Посипка от речен камък - филц ситна фракция с дебелина 5 см за сигниране на липсващите зидове	м2 	20.50	 	 	
42	Посипка от речен камък - филц ситна фракция с дебелина 5 см за сигниране на липсващите настилки	м2 	12.65	 	 	
 	Всичко разходи група 1	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
2	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите	 	 	 	 	
 	ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	 	 	 	 	
 	Земни работи	 	 	 	 	
1	Изкоп с багер на земни почви	м3 	220	 	 	
3	Извозване на земни маси	м3 	220	 	 	
 	Бетонови работи	 	 	 	 	
4	Бетон B 12,5 за подложен бетон	м3 	5	 	 	
5	Стоманобетон В 20 за фундаменти	м3 	17	 	 	
6	Стоманобетон В 20 за колони и шайби	м3 	25.6	 	 	
7	Стоманобетон В 20 за стени над основи	м3 	12.8	 	 	
8	Стоманобетон В 20 за плочи и греди при плочи 	м3 	65.1	 	 	
9	Стоманобетон В 20 за стълбищни рамене и площадки	м3 	1.8	 	 	
 	Кофражни работи	 	 	 	 	
10	Кофраж за фундаменти	м2 	35	 	 	
11	Кофраж за колони и шайби	м2 	280	 	 	
12	Кофраж за армирани бетонови стени	м2 	110	 	 	
13	Кофраж за ст.б.плочи и греди при плочи	м2 	440	 	 	
14	Кофраж за стълби и площадки	м2 	10	 	 	
 	Армировъчни работи	 	 	 	 	
15	Армировъчна стомана за стоманобетон	кг 	14300	 	 	
 	Изолации	 	 	 	 	
16	Полагане хидроизолация от полиетиленово фолио под плочата на кота -0,05	м2 	60	 	 	
17	Полагане на хидроизолация по сутеренни стени 	м2 	110	 	 	
18	Полагане на топлоизолация от фибран - 4см под плочата на кота -0,05	м2 	60	 	 	
 	ВОДОПРОВОД	 	 	 	 	
 	Сградно водопроводно отклонение	 	 	 	 	
70	Разбиване на пътна настилка	м2 	14	 	 	
71	Изкоп за полипропиленов водопровод извън сграда с дълбочина до 2 м.	м3	12	 	 	
72	Извозване на излишната пръст на депо със самосвал	м3	2	 	 	
73	Направа на пясъчна подложка под водопровод	м3	0.3	 	 	
74	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба  ф63 PN10	м	6	 	 	
75	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба  ф90 PN10	м	1	 	 	
76	Доставка и монтаж на тройник намалител фланшов Ду100/80	бр	1	 	 	
77	Доставка и монтаж на свободен фланец Ду100	бр	2	 	 	
78	Доставка и монтаж на тройник  гладък полиетиленов  ф90 PN10	бр	1	 	 	
79	Доставка и монтаж на намалител гладък полиетиленов  ф90/63 PN10	бр	1	 	 	
80	Доставка и монтаж на коляно гладко полиетиленово  ф90 PN10	бр	1	 	 	
81	Доставка и монтаж на коляно гладко полиетиленово  ф63 PN10	бр	1	 	 	
82	Доставка и монтаж на преход с фланец ф90/Ду80	бр	2	 	 	
83	Доставка и монтаж на спирателен кран Ду80 PN16 с охранителна гарнитура	бр	1	 	 	
84	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - комплект	бр	1	 	 	
85	Направа на бетонов опорен блок за ПХ 70/80 с размери 25/25/15 см	бр	1	 	 	
86	Доставка и монтаж на преход с външна метална резба ф63/2"	бр	1	 	 	
87	Доставка и монтаж на преход с фланец ф63/2"	бр	2	 	 	
88	Доставка и монтаж на ТСК с фланец 2" PN16	бр	1	 	 	
89	Направа на пясъчна засипка над водопровод	м3	1.5	 	 	
90	Направа на обратен насип с трамбоване над водопровод	м3	10	 	 	
91	Възстановяване на пътна настилка	м2 	14	 	 	
92	Изпитване на водопровод	м	7	 	 	
93	Дезинфекция на водопровод	м	7	 	 	
 	КОНСТРУКЦИИ - РАЗШИРЕНИЕ НА ОТВОР ЗА СТЪЛБА	 	 	 	 	
 	Премахване на съществуващ бетон	 	 	 	 	
1	Премахване на ст. б. плоча с дебелина 26cm 	м2 	20	 	 	
 	Анкери	 	 	 	 	
2	Сегментни анкери 	бр	8	 	 	
 	Стомана	 		 	 	
3	Монтаж на IPE200 /или еквивалентен/ към същ. ст.б. греда	кг	260	 	 	
 	Кофражни работи	 	 	 	 	
4	Кофраж за оформяне на контура на новия отвор	м2 	5	 	 	
 	Бетонови работи	 	 	 	 	
5	Филцбетон B20 за оформяне на контура на новия отвор	м3 	1	 	 	
 	ЧАСТ: ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	 	 	 	 	
1	Купулна камера за външен монтаж	бр	2	 	 	
2	Купулна камера за вътрешен монтаж	бр	8	 	 	
3	Камери с обективи за монтаж в кожух	бр	19	 	 	
4	IR прожектори,  до 50m,  за външен монтаж, със стойка	бр	18	 	 	
5	Термостатиран кожух със стойка	бр	19	 	 	
6	Захранващи адаптори 12V DC,1A	бр	29	 	 	
7	Ел. табло с предпазители	бр	1	 	 	
8	19" шкаф 25U, 600х800	бр	1	 	 	
9	Ел.разклонител 8, за монтаж в шкаф	бр	2	 	 	
10	16 канален Видеоконвертор	бр	2	 	 	
11	Балун трансформатор	бр	19	 	 	
12	16 канален DVR	бр	2	 	 	
13	Терминално РС	бр	1	 	 	
14	Монитор 19"	бр	1	 	 	
15	Коаксиален кабел RG6	м	630	 	 	
16	Кабел ШВПС 2х0,5	м	630	 	 	
17	PVC гофрирана тръба, ф16	м	630	 	 	
18	Кабел SFTP cat.5 Е	м	3970	 	 	
19	Кабел СВТ 3х1,5	м	3970	 	 	
 	ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР	 	 	 	 	
1	Подготовителни работи: Почистване на площадката	мсм	5	 	 	
2	Подготовителни работи: Почистване на площадката	ч/д	45	 	 	
3	Извозване на отпадъци и земни маси	м3	650	 	 	
4	Временна строителна ограда с височина 2 м - доставка и монтаж	м	152	 	 	
5	Входна метална врата 400/200 за строителни цели	бр	2	 	 	
6	Входна метална врата 100/200 за работници	бр	2	 	 	
7	Разрушаване на съществуваща сграда	мсм	25	 	 	
8	Осветление за строителната площадка - прожектори	бр	11	 	 	
9	Електрическа инсталация - табло, проводници и такси	бр	1	 	 	
10	Временно водоснабдяване и канализация	бр	1	 	 	
11					 	
12	Химическа тоалетна	бр	2	 	 	
13	Приобектова канцелария, закрити складове, ППТ и място за първа медицинска помощ	бр	1	 	 	
14	Контейнери за отпадъци	бр	2	 	 	
 	Всичко разходи група 2	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
3	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура	 	 	 	 	
 	АРХИТЕКТУРА - ЕТАП 1	 	 	 	 	
 	Демонтажни  работи	 	 	 	 	
1	Направа на временна дървена платформа  (подова конструкция) от кръгли дървета ø10 см върху  временна дървена конструкция от дървета със същото сечение, включително времено покритие от един пласт воалит  (тази мярка се предвижда за защита на археологическа	м2 	354.00	 	 	
2	Разрушаване на тухлени зидове с дебелина 30 см.	м3	55.00	 	 	
3	Разрушаване на тухлени зидове с дебелина от 12 см до 25 см	м3	21.00	 	 	
4	Разрушаване на външна стоманобетонова трибуна, включително стълби, парапет и площадка с обща площ 35 м2	м3	21.00	 	 	
5	Разрушаване на вътрешна еднораменна стоманобетонова стълба с обща площ 7.9 м2	м3	3.60	 	 	
6	Разрушаване на бетонови елементи (разширяване на отвора в плочата на кота +2,90 -17,34 м2, изкъртване на бетонова пътека на партера - 35,32 м2, и други бетонови елементи - 12,88 м2 	м3	24.00	 	 	
7	Демонтаж на дървена пътека на кота 0,00	м2 	18.00	 	 	
8	Демонтаж на метален парапет покрай дервената пътека на партера и парапет на вътрешната еднораменна  стоманобетонова стълба	м	48.80	 	 	
9	Къртене на венецианска мозайка на партера	м2 	98.00	 	 	
10	Демонтаж на дървена преграда на офис на кота 0.00	м2 	18.20	 	 	
11	Демонтаж на входна двукрила врата с размери 180/200	бр	1.00	 	 	
12	Демонтаж на прозорци на партер с размери 150/146	бр	4.00	 	 	
13	Демонтаж на прозорец  на партер (при външната трибуна) с размери 651/94	бр	1.00	 	 	
14	Демонтаж на PVC еднокрила врата на партер (за банкомата)	бр	1.00	 	 	
15	Демонтаж на прозорци на кота +2,90 с размери 174/212	бр	4.00	 	 	
16	Демонтаж на еднокрила външна врата на кота +2,90 (достъпна от покрива)	бр	1.00	 	 	
17	Демонтаж на вътрешна PVC дограма на партер с размери 180/225 (към офис)	бр	1.00	 	 	
18	Демонтаж на вътрешна PVC дограма на партер с размери 250/225 (към офис)	бр	1.00	 	 	
19	Демонтаж на вътрешна PVC врата на партер	бр	1.00	 	 	
20	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 89/214	бр	1.00	 	 	
21	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 82/206	бр	1.00	 	 	
22	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 89/208	бр	1.00	 	 	
23	Демонтаж на вътрешни врати на кота -0.72 с размери 96/190	бр	1.00	 	 	
24	Извозване на строителни отпадъци 	м3	222.60	 	 	
25	Извозване на демонтираните прозорци и врати	м3	20.00	 	 	
 	Зидарии и довършителни работи	 	 	 	 	
 	Зидарии	 	 	 	 	
26	Направа на тухлени зидове с дебелина 25 см с преоформяне на вътрешното пространство с обща квадратура 215,67 m2	м3	53.91	 	 	
27	Направа на тухлени зидове с дебелина 12 см за обособяване на санитарни възли и други с обща квадратура: партер -90.19 м2, кота +2,90 - 71.04 м2	м2 	161.23	 	 	
 	Преградни стени и окачени тавани  от гипсокартон	 	 	 	 	
28	Направа на стена от гипсокартон и  щендерна конструкция за преграждане на кота +2,90 между етап 1 и етап 2	м2 	18.89	 	 	
29	Направа на врата от гипсокартон и щендерна конструкция за вграждане в преградата на кота +2,90 между етап 1 и етап 2	м2 	1.94	 	 	
30	Направа на окачен таван от  гипсокартон  и метална конструкция ( партер - 92,6 м2, кота +2,90 - 105,57 м2)	м2 	198.17	 	 	
31	Направа на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция за обличане на колони и греди при деформационна фуга (партер -10.31 м2, кота +2.90 - 11,40 м2)	м2 	21.71	 	 	
32	Доставка и монтаж на метални лайсни за оформяне на деформационна фуга по стени и тавани (партер -13.50 м, кота +2.90 - 19,41 м)	м	32.91	 	 	
 	Вътрешни настилки	 	 	 	 	
33	Пълнеж от керамзитон бетон от кота -0.70 до кота -0.34	м3	35.00	 	 	
34	Направа на  настилка от дърволекс  (верзалит) на партера върху  конструкция, включително  4 броя стъпала	м2 	80.13	 	 	
35	Доставка и монтаж на дървен перваз, L- профил с височина 50 мм за настилката от дърволекс	м	36.39	 	 	
36	Доставка и монтаж на настилка от закалено прозрачно стъкло, подлепено от долната страна с прозрачен плексиглас 20 мм и конструкция с височина 30 см	м2 	7.54	 	 	
37	Доставка и монтаж на метални лайсни с ширина 60 мм за преход при настилки в пода и при деформационна фуга	м	8.00	 	 	
38	Направа на настилка от гранитогрес 60/60 см, включително и по стълбището (партер -92.01 м2, кота +2,90- 132,88 м2)	м2 	224.89	 	 	
39	Направа на первази от гранитогрес с височина 5 см, включително и по стълбището (партер -96.38 м, кота +2,90- 99,62 м) 	м	196.00	 	 	
 	Шпакловки и бояджииски работи	 	 	 	 	
40	Гипсова шпакловка по ст. бетонови греди, които не се обличат с гипсокартон (партер - 60.89 м2, кота +2,90 -12.86 м2)	м2 	73.75	 	 	
41	Гипсова шпакловка по нови и съществуващи  тухлени зидове и ст. бетонови колони и шайби  (партер - 611.61 м2, кота +2,90 -310.26 м2)	м2 	921.87	 	 	
42	Гипсова шпакловка по стоманобетонови тавани, където няма гипсокартон (партер - 310.6 м2, кота +2,90 -16.48 м2)	м2 	327.08	 	 	
43	Двукратно боядисване на шпакловани стени, греди и тавани  с латекс в цвят съгласно проект за интериор (стени - 921,87 м2, греди - 73,75 м2, тавани -327,08 м2)	м2 	1322.70	 	 	
44	Двукратно боядисване на окачени тавани от гипсокартон с латекс в цвят съгласно проект за интериор	м2 	198.17	 	 	
 	Вътрешни облицовки 	 	 	 	 	
45	Направа на фаянсова облицовка с височина 2,20 м  по стени на санитарни възли партер -45.56 м2, кота +2,90 - 37,36 м2)	м2 	82.92	 	 	
 	Доставка и монтаж на дограма	 	 	 	 	
46	Дървен прозорец с размери 72/148, 100% отваряемост, остъклен със стъклопакет, тип П1 съгласно спесификация	бр	5.00	 	 	
47	Дървен прозорец с размери 175/160, 100% отваряемост, остъклен със стъклопакет, тип П2 съгласно спесификация	бр	4.00	 	 	
48	Неотваряем  наклонен прозорец от единично закалено стъкло, включително две триъгълни части тип П3 съгласно спесификация с размери 582/265	бр	1.00	 	 	
49	Външна двукрила врата с размери 250/205 от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, отваряне навън, брава "антипаник" , тип ВВ1 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
50	Вътрешна витрина  с размери 351/270 с двукрила летяща врата  от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, тип ВВ2 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
51	Вътрешна витрина  с размери 330/270 с еднокрила врата  от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, брава "антипаник", тип ВВ3 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
52	Вътрешна витрина  с размери 160/320 с еднокрила врата  от единично закалено стъкло, с вграден профил за монтаж, брава "антипаник", тип ВВ4 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
53	Вътрешна MDF врата на каса 12 см с размери 90/210, тип В1 съгласно спесификация	бр	11.00	 	 	
54	Вътрешна MDF врата на каса 25 см с размери 90/210, тип В2 съгласно спесификация	бр	5.00	 	 	
55	Вътрешна MDF врата на каса 40 см с размери 90/210, тип В3 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
56	Външна MDF врата на каса 30 см с размери 100/210, тип В4 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
57	Външна MDF врата на каса 30 см с размери 100/236, тип В5 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
58	Вътрешна метална врата за ел. Табло с размери 90/210 и граница на пожароустойчивост 45 минути, тип МВ1 съгласно спесификация	бр	1.00	 	 	
 	Вътрешни парапети	 	 	 	 	
59	Доставка и монтаж на парапет от закалено стъкло върху метални  стойки с височина 90 см, прахово боядисани, по детайл за обкантване на пътеката за движение на партера	м	22.68	 	 	
60	Доставка и монтаж на  метална ръкохватка, прахово боядисана по детайл, закрепване за стената,  за  стълбище	м	11.24	 	 	
 	Вътрешно покритие от поликарбонат	 	 	 	 	
61	Доставка и монтаж на временно покритие от поликарбонат  с метална конструкция, прахово боядисана,  по детайл, за затваряне на въздуха между етап 1 и етап 2	м2 	26.00	 	 	
 	Външни работи	 	 	 	 	
62	Направа на каменна облицовка върху фасадата чрез дюбели и циментов разтвор (врачански варовик в растер и цвят идентичен със съществуващата облицовка)- фасада "запад" - 55.7 м2, фасада "изток" - 61,6 м2, фасада "юг" - 19,24 м2	м2 	136.10	 	 	
63	Оформяне на страници на отвори с врачански камък около врати и прозорци с ширина 15 см	м	90.00	 	 	
64	Обработка на съществуваща каменна облицовка по фасада "изток" - почистване, изкърпване, префугиране	м2 	15.96	 	 	
65	Оформяне на фуги с метален профил при калкан 	м	31.92	 	 	
66	Доставка и монтаж на външна топлоизолация от аустротерм 6 см за всички външни стени на първия етап, с изключение на местата където има съществуваща каменна облицовка ( фасада "запад" - 55.7 м2, фасада "изток" - 61,6 м2, фасада "юг" - 19,24 м2, фасада "сев	м2 	261.88	 	 	
67	Фасадно тръбно скеле 	м2 	120.00	 	 	
68	Направа на външна  настилка от дърволекс (верзалит)  върху  дървена  конструкция- 0,1 м3, за оформяне на пътека за пешеходци при изхода за  раннохристиянкия комплекс,  включително обработка на дървената конструкция срещу влага и гниене 	м2 	12.00	 	 	
69	Доставка и монтаж на ажурен метален парапет  в стила на оградата към раннохристиянския комплекс, за външната настилка от дърволекс  с височина 90 см (наклонен парапет - 8,69 м, хоризонтален парапет - 8,88 м)	м	17.57	 	 	
70	Доставка и направа (възстановка) на прилежащия тротоар откъм пешеходната зона в обхвата на цялото лице на сградата с плочки идентични със сега съществуващите	м2 	74.84	 	 	
71	Доставка и направа (възстановка) на бордюра окантващ прилежащия тротоар откъм пешеходната зона в обхвата на цялото лице на сградата с бордюри идентични със сега съществуващите	м	23.21	 	 	
 	Покривни изолации	 	 	 	 	
72	Доставка и направа на филцова защита  от дребен чакъл 3 см  на хидроизолацията  с височина 3 см	м3	4.00	 	 	
73	Доставка и направа на хидроизолация - 1 пласт геотекстил, включително обръщане по бордове (покрив -133,46 м2, бордове - 27,36 м2)	м2 	160.82	 	 	
74	Доставка и направа на топлоизолация - аустротерм с дебелина 8 см	м2 	133.46	 	 	
75	Доставка и направа на битумна хидроизолация - мембрана, включително по бордове	м2 	160.82	 	 	
76	Керамзитобетон за наклон с гланцирано покритие	м2 	32.00	 	 	
77	Направа на бордове от тухлена зидария с дебелина 25 см и височина 50 см	м3	6.84	 	 	
78	Измазване на тухлени бордове от вътрешната страна с гладка вароциментова мазилка	м2 	27.36	 	 	
79	Направа на пола от поцинкована ламарина с ширина 50 см за бордове	м	52.32	 	 	
80	Доставка и монтаж на каменна шапка от врачански варовик за борда с ширина 40 см	м	52.32	 	 	
 	Асансьор	 	 	 	 	
81	Доставка и монтаж на хидравличен асансьор с две спики за шахта 150/150 см	к-т	1.00	 	 	
 	Други	 	 	 	 	
82	Почистване на помещенията преди предаване на обекта 	м2 	460.00	 	 	
83	Извозване на строителни отпадъци до градско  депо до 10 км , включително товарене	м3	50.00	 	 	
 	Пожарна безопасност	 	 	 	 	
84	Доставка и монтаж разсредоточено на подходящи места на пожарогасители на водна основа с вместимост 9 литра	бр	5.00	 	 	
85	Доставка  и монтаж разсредоточено на подходящи места на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг	бр	5.00	 	 	
 	СКУЛПТУРНА ГРУПА 1	 	 	 	 	
1	Материали , доставка и монтаж на стъклени витрини, 10мм,  облицовка от стъкло 	м2	10.00	 	 	
2	Материали, доставка и монтаж на алуминиева носеща конструкция за витрини, панти аксесоари	м	10.00	 	 	
3	Окабеляване	м	15.00	 	 	
4	Материали, доставка и монтаж  фундаменти основа -шперплат и фолио	м2	16.00	 	 	
6	Доставка и монтаж на подова конструкция от метал, 20/20 мм	м	16.00	 	 	
 	ОВК - ЕТАП 1 	 	 	 	 	
I	Климатична инсталация 	 	 	 	 	
1	Външно тяло на база :	бр.	1.00	 	 	
 	- Qc= 90.0 kW	 	 	 	 	
 	- Qh= 100.0 kW	 	 	 	 	
 	- N=27.69kW/400V/44.4A	 	 	 	 	
 	- хладилен агент R410A	 	 	 	 	
 	- H/W/D 1710/1220/760mm/245кг	 	 	 	 	
2	Външно тяло на база :	бр	1.00	 	 	
 	- Qc= 14.0 kW	 	 	 	 	
 	- Qh= 15.5 kW	 	 	 	 	
 	- N= 5.32kW/400V/8.09A	 	 	 	 	
 	- хладилен агент R410A	 	 	 	 	
 	- H/W/D 1350/950/330mm/140кг	 	 	 	 	
3	Вътрешно тяло  - 4-пътна касета на база :	бр	5.00	 	 	
 	- Qc= 11200W	 	 	 	 	
 	- Qh= 12500W	 	 	 	 	
 	-N= 0.15kW	 	 	 	 	
4	Вътрешно тяло -високостенен монтаж на база :	бр	5.00	 	 	
 	- Qc= 1700W	 	 	 	 	
 	- Qh= 1900W	 	 	 	 	
 	-N=0,04kW	 	 	 	 	
5	Вътрешно тяло  - 4-пътна касета на база :	бр	2.00	 	 	
 	- Qc= 2800W	 	 	 	 	
 	- Qh= 3200W	 	 	 	 	
 	-N= 0.05kW	 	 	 	 	
6	Вътрешно тяло  - 4-пътна касета на база :	бр	1.00	 	 	
 	- Qc= 4000W	 	 	 	 	
 	- Qh= 3600W	 	 	 	 	
 	-N= 0.03kW	 	 	 	 	
7	Доставка и монтаж на климатична инверторна система :	бр	2.00	 	 	
8	Медна тръба  ø 6,4мм , комплект с фитинги	м	55.00	 	 	
9	Медна тръба  ø 9,5мм , комплект с фитинги	м	57.00	 	 	
10	Медна тръба  ø 19,1мм , комплект с фитинги	м	45.00	 	 	
11	Топлоизолация от микропореста гума d=9мм за медни тръби	м	157.00	 	 	
12	Скоби за закрепване на медни тръби	бр	80.00	 	 	
13	Доставка и монтаж на метална конструкция от двойно П профили 50-50  	кг	50.00	 	 	
14	Електрически конвектор 340/280, N=400 W, комплект с термостат	бр	4.00	 	 	
15	Монтаж на ел.конвектори	бр	0.00	 	 	
 	Вентилационни инсталации	 	 	 	 	
ІІ	Нагнетателна вентилация НВ - 1	 	 	 	 	
 	НАГНЕТАТЕЛНА КАНАЛНА СИСТЕМА - ККС	 	 	 	 	
1	Неподвижна жалузийна решетка НЖР ø 160	бр	1.00	 	 	
2	Въздушен  филтър - ФВ-V / ø 150	бр	1.00	 	 	
3	Меки връзки 	бр	2.00	 	 	
4	Канален вентилатор - TD - 500/150	бр	1.00	 	 	
 	- за дебит L= 535 m³/h	 	 	 	 	
 	- N= 68 W/230V , 41 Db	 	 	 	 	
5	Шумозаглушител кулисен ШК - В150, L1000 мм	бр	1.00	 	 	
6	- Електрически калорифер - ЕК 200 - Р	бр	1.00	 	 	
 	N= 6 kW/400V 	 	 	 	 	
7	Нагнетателна решетка  425/75 , за дебит 250 m³/h	бр	2.00	 	 	
8	Фланци	бр	16.00	 	 	
9	Фасонни части - европрофил	л.м.	5.00	 	 	
10	Кръгъл въздуховод SPIRO топлоизолиран  ø 150	м	5.00	 	 	
11	Укрепваща конструкция	кг.	20.00	 	 	
12	Наладка инсталация 	бр	1.00	 	 	
13	Комплексни изпитания	бр	1.00	 	 	
14	Табло КИП и А - защита от замръзване, следене на температура на подавания въздух, оперативно окабеляване	бр	1.00	 	 	
ІІІ	Смукателна вентилация СВ - 1	 	 	 	 	
 	СМУКАТЕЛНА КАНАЛНА СИСТЕМА 	 	 	 	 	
1	Центробежен вентилатор  150В	бр	1.00	 	 	
 	- за дебит L= 480 m³/h	 	 	 	 	
 	- N= 80 W/230V , 55 Db	 	 	 	 	
2	Меки връзки 	бр	2.00	 	 	
3	Фланци	бр	6.00	 	 	
4	Кръгъл въздуховод SPIRO топлоизолиран  ø 150	м	20.00	 	 	
5	Смукателна решетка 325/75 , за дебит 150 m³/h	бр	3.00	 	 	
6	Неподвижна жалузийна решетка покрив НЖР  ø 160	бр	1.00	 	 	
7	Фланци	бр	6.00	 	 	
8	Фасонни части - европрофил	л.м.	8.00	 	 	
9	Укрепваща конструкция	кг.	30.00	 	 	
10	Наладка инсталация 	бр	1.00	 	 	
11	Комплексни изпитания	бр	1.00	 	 	
IV	Смукателна вентилация СВ-WC	 	 	 	 	
1	Осов вентилатор с автом. жалуза  ø 120	бр	4.00	 	 	
 	- за дебит L=100m3/h	 	 	 	 	
 	- N= 11 W/230V	 	 	 	 	
2	Въздуховод -  ø 160	м	18.00	 	 	
3	Скоби за укрепване на въздуховод - ø 160	бр	16.00	 	 	
4	Неподвижна жалузийна решетка покрив НЖР  ø 180	бр	4.00	 	 	
5	Единична  проба вентилатор 	бр	4.00	 	 	
V	Демонтаж на отоплителна инсталация	 	 	 	 	
1	Демонтаж панелни радиатори	бр	4.00	 	 	
2	Демонтаж хоризонтална и вертикална тръбна мрежа	л.м.	120.00	 	 	
 	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА - ЕТАП 1	 	 	 	 	
1	Доставка на електромерно табло по схема	бр	1.00	 	 	
2	Монтаж на стена електромерно табло по схема	бр	1.00	 	 	
3	Доставка на ТО-център по схема	бр	1.00	 	 	
4	Монтаж на ТО-център по схема	бр	1.00	 	 	
5	Доставка на пусково табло ТД-ас.по схема	бр	1.00	 	 	
6	Монтаж на пусково табло ТД-ас. по схема	бр	1.00	 	 	
7	Доставка на пусково табло ТД-чилър по схема	бр	1.00	 	 	
8	Монтаж на пусково табло ТД-чилър по схема	бр	1.00	 	 	
 	Проводници и тръби	 	 	 	 	
1	Доставка на кабел тип СВТ 3х35+16мм2	м	35.00	 	 	
2	Доставка на кабел тип СВТ 4х16мм2	м	20.00	 	 	
3	Доставка на кабел тип СВТ 5х10мм2	м	35.00	 	 	
4	Доставка на кабел тип СВТ 5х4мм2	м	60.00	 	 	
5	Доставка на кабел тип СВТ 3х4мм2	м	40.00	 	 	
6	Доставка на кабел тип СВТ 3х2,5мм² 	м	1160.00	 	 	
7	Доставка на кабел тип СВТ  2х2.5мм2	м	300.00	 	 	
8	Доставка на кабел тип СВТ 4х1.5мм2	м	100.00	 	 	
9	Доставка на кабел тип СВТ 3х1.5мм2	м	1885.00	 	 	
10	Полагане и изтегляне на кабели тип СВТ по кабелна скара, на скоби над окачен таван, в тръби	м	3635.00	 	 	
11	Доставка на кабел тип ПВА2 1х16мм2	м	55.00	 	 	
12	Полагане и изтегляне на кабели тип ПВА2 по кабелна скара, и в тръби	м	55.00	 	 	
13	Доставка и полагане на тръба PVC Ø32мм 	м	35.00	 	 	
14	Доставка и полагане на тръба PVC Ø16мм 	м	100.00	 	 	
 	Осветителни тела и контакти	 	 	 	 	
1	Доставка на вградено насочващо се осветително тяло тип Луна с халогенна лампа 20W IP21 12V	бр	68.00	 	 	
2	Монтаж на вградено насочващо се осветително тяло тип Луна с халогенна лампа 20W IP21 12V	бр	68.00	 	 	
3	Доставка на противовлажен плафониер с мрежичка IP44	бр	8.00	 	 	
4	Монтаж на противовлажен плафониер с мрежичка IP44	бр	8.00	 	 	
5	Доставка на аплик 	бр	4.00	 	 	
6	Монтаж на аплик	бр	4.00	 	 	
7	Доставка на вграден прожектор с метал-халогенна лампа 35 W IP21 за акцентно осветление	бр	16.00	 	 	
8	Монтаж на вграден прожектор с метал-халогенна лампа 35 W IP21 за акцентно осветление	бр	16.00	 	 	
9	Доставка на прожектор с метал-халогенна лампа 70W IP21 с широк сноп на излъчване	бр	2.00	 	 	
10	Монтаж на прожектор с метал-халогенна лампа 70W IP21 с широк сноп на излъчване	бр	2.00	 	 	
11	Доставка на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване	бр	2.00	 	 	
12	Монтаж на прожектор за вграждане в земя 70W IP65 с тесен сноп за излъчване	бр	2.00	 	 	
13	Доставка на луминесцентна шина 36W	бр	185.00	 	 	
14	Монтаж на луминесцентна шина 36W	бр	185.00	 	 	
15	Доставка на луминесцентна шина 58W	бр	13.00	 	 	
16	Монтаж на луминесцентна шина 58W	бр	13.00	 	 	
17	Доставка на луминесцентен осветител 1х18W IP44 открит монтаж	бр	5.00	 	 	
18	Монтаж на луминесцентен осветител 1х18W IP44 открит монтаж	бр	5.00	 	 	
19	Доставка на луминесцентен осветител 1х36W IP21 открит монтаж	бр	1.00	 	 	
20	Монтаж на луминесцентен осветител 1х36W IP21 открит монтаж	бр	1.00	 	 	
21	Доставка на луминесцентен осветител 1х36W IP44 открит монтаж	бр	1.00	 	 	
22	Монтаж на луминесцентен осветител 1х36W IP44 открит монтаж	бр	1.00	 	 	
23	Доставка на луминесцентен осветител 2х18W IP21 открит монтаж	бр	5.00	 	 	
24	Монтаж на луминесцентен осветител 2х18W IP21 открит монтаж	бр	5.00	 	 	
25	Доставка на луминесцентен осветител 2х36W IP21 открит монтаж	бр	21.00	 	 	
26	Монтаж на луминесцентен осветител 2х36W IP21 открит монтаж	бр	21.00	 	 	
27	Доставка  на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис ИЗХОД	бр	11.00	 	 	
28	Монтаж  на осветител за евакуационно осветление с акумолаторна батерия 	бр	11.00	 	 	
29	Доставка  на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелка	бр	1.00	 	 	
30	Монтаж  на осветител за евакуационно осветление с акумолаторна батерия 	бр	1.00	 	 	
31	Доставка  на обикновен ключ за вграден монтаж	бр	11.00	 	 	
32	Монтаж  на обикновен ключ за вграден монтаж	бр	11.00	 	 	
33	Доставка  на сериен ключ вграден монтаж	бр	11.00	 	 	
34	Монтаж на сериен ключ вграден монтаж	бр	11.00	 	 	
35	Доставка на девиаторен ключ вграден монтаж	бр	12.00	 	 	
36	Монтаж на девиаторен ключ вграден монтаж	бр	12.00	 	 	
37	Доставка на трансформатор 220/12V 105VA	бр	16.00	 	 	
38	Монтаж на трансформатор 220/12V 105VA	бр	16.00	 	 	
39	Доставка на трансформатор 220/12V 50VA	бр	1.00	 	 	
40	Монтаж на трансформатор 220/12V 50VA	бр	1.00	 	 	
41	Доставка на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема	бр	67.00	 	 	
42	Монтаж  на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема	бр	67.00	 	 	
43	Доставка  на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен със занулителна клема	бр	4.00	 	 	
44	Монтаж  на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен със занулителна клема	бр	4.00	 	 	
45	Доставка на бойлерно табло 20А	бр	2.00	 	 	
46	Монтаж на бойлерно табло 20А	бр	2.00	 	 	
47	Доставка на конзола за скрит монтаж	бр	105.00	 	 	
48	Монтаж на конзола за скрит монтаж 	бр	105.00	 	 	
 	Мълниеотводна  и заземителна инсталация 	 		 	 	
1	Доставка на мълниеприемен прът с височина 3.0м	м	1.00	 	 	
2	Монтаж на мълниеприемен прът с височина 3.0м	м	1.00	 	 	
3	Доставка на поцинкована шина Fe 40/4 	м	40.00	 	 	
4	Полагане на поцинкована шина Fe 40/4 	бр	40.00	 	 	
5	Доставка на прав съединител с капак в Fe поцинкована кутия 15/15см	бр	2.00	 	 	
6	Монтаж на прав съединител с капак	бр	2.00	 	 	
7	Направа за заземител с преходно съпротивление по малко от 20 ома	бр	2.00	 	 	
8	Направа за заземител с преходно съпротивление по малко от 4 ома за електромерното табло	бр	1.00	 	 	
 	Слаботокови инсталации	 	 	 	 	
1	Доставка на слаботокова розетка тип RJ45 cat.6	бр	18.00	 	 	
2	Монтаж на слаботокова розетка  RJ 45 cat.6	бр	18.00	 	 	
3	Доставка на кабел тип FTP4x2x0.5 cat,7	м	660.00	 	 	
4	Полагане на кабел тип FTP4x2x0.5 cat.7 по скара, в тръба, 	м	660.00	 	 	
5	Доставка на кабел ТПП6х2х0.5	м	40.00	 	 	
6	Изтегляне на телефонен кабел 	м	40.00	 	 	
7	Доставка на тръба твърда PVC Ø50мм	м	30.00	 	 	
8	Полагане на тръба твърдо PVC Ø50мм	м	30.00	 	 	
9	Доставка на тръба твърдо PVC Ø23мм	м	40.00	 	 	
10	Полагане на тръба твърдо PVC Ø23мм	м	40.00	 	 	
11	Доставка на тръба твърдо PVC Ø16мм	м	450.00	 	 	
12	Полагане на тръба твърдо PVC Ø16мм	м	450.00	 	 	
13	Доставка на конзола за скрит монтаж	бр	18.00	 	 	
14	Монтаж на конзола за скрит монтаж 	бр	18.00	 	 	
15	Доставка на звънчево-домофонно табло с 1 бр. звънчев бутон 	бр	1.00	 	 	
16	Монтаж на звънчево-домофонно табло с 1 бр. звънчев бутон 	бр	1.00	 	 	
17	Доставка на домофон	бр	1.00	 	 	
18	Монтаж на домофон	бр	1.00	 	 	
19	Доставка на звънец	бр	1.00	 	 	
20	Монтаж на звънец	бр	1.00	 	 	
21	Доставка на проводник ПВ1х0.75	м	245.00	 	 	
22	Полагане на проводник ПВ1х0.75 в тръба PVC Ø13,5mm	м	70.00	 	 	
23	Доставка на входна реглетна кутия	бр	1.00	 	 	
24	Монтаж на входна реглетна кутия	бр	1.00	 	 	
25	Доставка на входна кутия за кабелна телевизия	бр	1.00	 	 	
26	Монтаж на входна кутия за кабелна телевизия	бр	1.00	 	 	
27	Доставка на телевизионна розетка за скрит монтаж	бр	4.00	 	 	
28	Монтаж  на телевизионна розетка за скрит монтаж 	бр	4.00	 	 	
29	Доставка на коаксиален кабел РК 75Ω	м	140.00	 	 	
30	Полагане на коаксиален кабел РК 75Ω	м	140.00	 	 	
31	Доставка на тръба PVCØ23mm	м	140.00	 	 	
 	Пожароизвестителна инсталация	 	 	 	 	
1	Доставка на пожароизвестителна централа рингов тип с един брой ринг	бр	1.00	 	 	
2	Монтаж на пожароизвестителна централа рингов тип с един брой ринг	бр	1.00	 	 	
3	Доставка на ръчен пожароизвестителен датчик	бр	4.00	 	 	
4	Монтаж  на ръчен пожароизвестителен датчик	бр	4.00	 	 	
5	Доставка на оптикодимен датчик	бр	24.00	 	 	
6	Монтаж  на оптикодимен датчик	бр	24.00	 	 	
7	Доставка на звуково-светлинна сигнализация - блиц лампа и сирена	бр	3.00	 	 	
8	Монтаж на звуково-светлинна сигнализация - блиц лампа и сирена	бр	3.00	 	 	
9	Доставка на кабел тип J-Y(St)Y2h0.8mm	м	470.00	 	 	
10	Полагане на кабел тип J-Y(St)Y2h0.8mm	м	470.00	 	 	
 	ВОДОПРОВОД	 		 	 	
1	Демонтаж на поцинкована тръба ф2"	м	9.00	 	 	
2	Демонтаж на поцинкована тръба ф3/4"	м	2.00	 	 	
3	Демонтаж на поцинкована тръба ф1/2"	м	15.00	 	 	
4	Демонтаж на полипропиленова тръба ф50	м	30.00	 	 	
5	Демонтаж на ел. бойлер 80 л.	бр	1.00	 	 	
6	Демонтаж на батерия за тоал.мивка	бр	1.00	 	 	
7	Демонтаж на батерия за душ	бр	1.00	 	 	
8	Демонтаж на съществуващ водомерен възел ф1 1/4"	бр	1.00	 	 	
9	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф20 PN16 вкл. фитинги	м	25.00	 	 	
10	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф25 PN16 вкл. фитинги	м	18.00	 	 	
11	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф50 PN16 вкл. фитинги	м	12.00	 	 	
12	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф20 PN20 вкл. фитинги	м	18.00	 	 	
13	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф25 PN20 вкл. фитинги	м	3.00	 	 	
14	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба  ф20 PN20 с алуминиева вложка вкл. фитинги	м	3.00	 	 	
15	Доставка и монтаж на поцинкована тръба  ф2" вкл. фитинги	м	32.00	 	 	
16	Доставка и монтаж на пе-вп. тръба  ф63 PN10 вкл. фитинги	м	7.00	 	 	
17	Доставка и монтаж на обсадна PVC тръба  ф75	м	5.00	 	 	
18	Доставка и монтаж на обсадна PVC тръба  ф110	м	7.00	 	 	
19	Направа на улей в газобетонова стена  с ширина 15 см. за монтаж на водопроводни тръби	м	23.00	 	 	
20	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду20 полипропилен	бр	2.00	 	 	
21	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду25 полипропилен	бр	1.00	 	 	
22	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду20 полипропилен с изпразнител	бр	1.00	 	 	
23	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду25 полипропилен с изпразнител	бр	1.00	 	 	
24	Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран Ду50 полипропилен с изпразнител	бр	1.00	 	 	
25	Доставка и монтаж на спирателен кран ф1/2" на резба	бр	3.00	 	 	
26	Доставка и монтаж на спирателен кран ф3/4" на резба	бр	3.00	 	 	
27	Доставка и монтаж на спирателен кран ф2" на резба	бр	2.00	 	 	
28	Доставка и монтаж на спирателен кран ф2" с изпразнител на резба	бр	1.00	 	 	
29	Доставка и монтаж на обратна клапа ф3/4" на резба	бр	2.00	 	 	
30	Доставка и монтаж на обратна клапа ф2" на резба	бр	1.00	 	 	
31	Доставка и монтаж на филтър за водомер ф2" на резба	бр	1.00	 	 	
32	Доставка и монтаж на комбиниран предпазен клапан и възвратна клапа за ел. бойлер ф1/2" на резба	бр	1.00	 	 	
33	Доставка и монтаж на комбиниран предпазен клапан и възвратна клапа за ел. бойлер ф3/4" на резба	бр	1.00	 	 	
34	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за студена вода Ду50/15 Qном.=20/2,5 м3/ч, Qмах=90м3/ч с имп. изводи за дист. отчитане	бр	1.00	 	 	
35	Доставка и монтаж на водомер за студена вода Ду15 Qном.=1,5 м3/ч, Qмах=3м3/ч с имп. изводи за дист. отчитане	бр	2.00	 	 	
36	Доставка и монтаж на ел. бойлер 80 л. 3 kW, комплект с монтажни детайли	бр	1.00	 	 	
37	Доставка и монтаж на ел. бойлер 30 л. 2 kW, комплект с монтажни детайли	бр	2.00	 	 	
38	Доставка и монтаж на стенни колена ф20 х 1/2" с вътрешна метална резба	бр	16.00	 	 	
39	Доставка и монтаж на стенни колена ф25 х 3/4" с вътрешна метална резба	бр	2.00	 	 	
40	Доставка и монтаж на пластмасови тапи ф20  с външна резба	бр	16.00	 	 	
41	Доставка и монтаж на пластмасови тапи ф25  с външна резба	бр	2.00	 	 	
42	Доставка и монтаж на стоящи батерии за тоалетни мивки	бр	4.00	 	 	
43	Доставка и монтаж на стоящи батерии за изливни мивки	бр	1.00	 	 	
44	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран ф20 за тоалетно казанче	бр	4.00	 	 	
45	Доставка и монтаж на полипропиленов преход ф25 х 3/4" с външна метална резба	бр	5.00	 	 	
46	Доставка и монтаж на полипропиленов преход ф50 х 2" с външна метална резба	бр	1.00	 	 	
47	Доставка и монтаж на поцинкован холендър ф2"	бр	3.00	 	 	
48	Доставка и монтаж на авт. обезвъздушител ф1/2"	бр	1.00	 	 	
49	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби ф22х10 мм.	м	8.00	 	 	
50	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби ф28х15 мм.	м	12.00	 	 	
51	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби ф52х15 мм.	м	12.00	 	 	
52	Доставка и монтаж на изолация за поцинковани тръби ф2“х10 мм.	м	32.00	 	 	
53	Доставка и монтаж на изолация за пе-вп. тръби ф65х10 мм.	м	7.00	 	 	
54	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на полипропиленова тръба ф20	бр	6.00	 	 	
55	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на полипропиленова тръба ф25	бр	8.00	 	 	
56	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на полипропиленова тръба ф50	бр	12.00	 	 	
57	Доставка и монтаж на метални скоби с гумен пръстен за укрепване на поцинкована тръба ф2“	бр	18.00	 	 	
58	Доставка и монтаж на поцинковани метални  шпилки ф8 за укрепване на хоризонтален водопровод	м	30.00	 	 	
59	Доставка и монтаж на метални дюбели за бетон ф8 за укрепване на хоризонтален водопровод	бр	80.00	 	 	
60	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф2"	бр	1.00	 	 	
61	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф3/4"	бр	1.00	 	 	
62	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф1/2"	бр	1.00	 	 	
63	Направа на връзка със съществуващ водопровод ф50	бр	1.00	 	 	
64	Направа на отвор в съществуваща стоманобетонна плоча за тръба ф20	бр	2.00	 	 	
65	Направа на шахта от бет. тухли 50х50х50 см за източване водопровод	бр	1.00	 	 	
66	Направа на бетонов капак 60х60х6 см за шахта  за източване	бр	1.00	 	 	
67	Направа и монтаж на тръбно скеле за монтаж до 3м вкл.платформа и парапет  за укрепване на тръбопроводи  	бр	2.00	 	 	
68	Изпитване на водопровод	м	118.00	 	 	
69	Дезинфекция на водопровод	м	118.00	 	 	
 	КАНАЛИЗАЦИЯ	 	 	 	 	
1	Демонтаж на чугунена тръба ф100	м	2.00	 	 	
2	Демонтаж на порцеланово клозетно седало	бр	1.00	 	 	
3	Демонтаж на порцеланова тоалетна мивка	бр	2.00	 	 	
4	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф50 х 1,8 мм вкл. спомагателни материали	м	10.00	 	 	
5	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф110 х 2,2 мм вкл. спомагателни материали	м	25.00	 	 	
6	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф110 х 3,2 мм вкл. спомагателни материали	м	6.00	 	 	
7	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали	м	13.00	 	 	
8	Доставка и монтаж на обсадна PVC тръба  ф250 х 6,2 мм вкл. спомагателни материали	м	5.00	 	 	
9	Доставка и монтаж на чугунена тръба  ф100 вкл. спомагателни материали	м	3.00	 	 	
10	Доставка и монтаж на обсадна стоманена тръба  ф200 вкл. спомагателни материали	м	2.00	 	 	
11	Доставка и монтаж на PVC  рев.отвор ф110	бр	6.00	 	 	
12	Доставка и монтаж на PVC  преход ф50/ф110	бр	6.00	 	 	
13	Доставка и монтаж на PVC  преход ф110/ф160	бр	1.00	 	 	
14	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф50/50/45	бр	2.00	 	 	
15	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф110/50/45	бр	1.00	 	 	
16	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф110/110/45	бр	7.00	 	 	
17	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф160/110/45	бр	4.00	 	 	
18	Доставка и монтаж на PVC  разклонител ф160/160/45	бр	5.00	 	 	
19	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф50/45	бр	1.00	 	 	
20	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф110/45	бр	20.00	 	 	
21	Доставка и монтаж на PVC  дъга ф160/45	бр	10.00	 	 	
22	Доставка и монтаж на PVC  коляно ф50/87	бр	8.00	 	 	
23	Доставка и монтаж на PVC  коляно ф110/87	бр	4.00	 	 	
24	Доставка и монтаж на тоалетна мивка – среден формат,  вкл. укрепване и спомагателни материали	бр	4.00	 	 	
25	Доставка и монтаж на изливна мивка,  вкл. укрепване и спомагателни материали	бр	1.00	 	 	
26	Доставка и монтаж на клозетно седало със задно оттичане и ниско казанче,  вкл. укрепване и спомагателни материали	бр	4.00	 	 	
27	Доставка и монтаж на подови сифони ф50 – рогови странично оттичане	бр	1.00	 	 	
28	Доставка и монтаж на подови сифони ф50 – рогови долно оттичане	бр	3.00	 	 	
29	Доставка и монтаж на подови сифони ф100 – долно оттичане	бр	1.00	 	 	
30	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки	бр	4.00	 	 	
31	Доставка и монтаж на сифони за изливни мивки	бр	1.00	 	 	
32	Доставка и монтаж на ботуш за тоалетни мивки	бр	4.00	 	 	
33	Доставка и монтаж на укрепители за вертикална PVC тръба ф110	бр	12.00	 	 	
34	Направа на отвори в съществуваща стоманобетонна плоча с размери 15/15 см	бр	6.00	 	 	
35	Разбиване на съществуваща стоманобетонова настилка и извозване на отпадъците на депо	м2 	8.00	 	 	
36	Изкоп за монтаж на PVC тръби	м3	4.00	 	 	
37	Извозване на изкопаната пръст на депо	м3	2.00	 	 	
38	Направа на укрепване от циментова замазка В 7,5 за вкопана канализация	м3	0.25	 	 	
39	Направа на обратен насип от пясък на канализация	м3	2.00	 	 	
40	Възстановяване на стоманобетонова настилка	м2 	8.00	 	 	
41	Направа на армирани бетонови капаци за ревизионна шахта с размери 90/90/8 см	бр	1.00	 	 	
42	Направа на връзки със съществуваща вкопана хоризонтална канализация	бр	1.00	 	 	
43	Направа на топлоизолация на вкопана PVC тръба ф160	м	2.00	 	 	
44	Изпитване на канализация	м	40.00	 	 	
45	Сградно канализационно отклонение	бр	1.00	 	 	
46	Доставка и монтаж на PVC тръба  ф160 х 4,7 мм вкл. спомагателни материали	м	13.00	 	 	
47	Направа на вътрешни РШ	бр	1.00	 	 	
48	Изкоп с дълбочина до 3,00 м	м3	93.00	 	 	
49	Оформяне на легло за PVC тръби	м2 	17.00	 	 	
50	Укрепване с бетон под тръби В7,5	м3	0.80	 	 	
51	Направа на връзка с улична канализация ф300	бр	1.00	 	 	
52	Бетонов блок в мястото на свързване на тръбите В7,5	м3	0.15	 	 	
53	Обратен насип с мека пръст с ръчно трамбоване	м3	15.00	 	 	
54	Обратен насип с трамбоване	м3	77.00	 	 	
55	Разваляне на пътна настилка	м2 	47.00	 	 	
56	Възстановяване на пътна настилка	м2 	47.00	 	 	
 	ИНТЕРИОР И  ОБЗАВЕЖДАНЕ - ЕТАП 1	 	 	 	 	
21	Моноблок за инвалиди	бр	2.00	 	 	
22	Моноблок за санитарни възли	бр	2.00	 	 	
23	Умивалник с размери 45/40 см	бр	4.00	 	 	
24	Меламинов плот с размери 60 /120(см) с вграден умивалник от алпака с размери 50/60(см)	бр	1.00	 	 	
25	Сешоар за ръце с фотоклетка	бр	2.00	 	 	
26	Дозатор за течен сапун	бр	4.00	 	 	
27	Поставка за  хартия за ръце	бр	2.00	 	 	
28	Поставка за тоалетна хартия	бр	4.00	 	 	
29	Четка за  тоалетна 	бр	4.00	 	 	
30	Огледало за санитарни възли с размери 100/120	бр	4.00	 	 	
31	Закачалка за WC	бр	4.00	 	 	
32	Кошче	бр	4.00	 	 	
34	Постамент П1 с размери 60/60/120	бр	1.00	 	 	
35	Постаменти П2, П3, П4, П5, П6 и П7 с размери 50/50/150 	бр	6.00	 	 	
36	Постамент П8 с размери 100/180/15 	бр	1.00	 	 	
37	Постамент П9 с размери 120/80/15 	бр	1.00	 	 	
38	Постамент П10 с размери 80/80/60	бр	1.00	 	 	
39	Постамент П11 с размери 100/100/80	бр	1.00	 	 	
40	Постамент П12, П13 и П14 с размери 60/60/60	бр	3.00	 	 	
41	Постамент П15 с размери 120/60/15	бр	1.00	 	 	
43	Табло Т1, Т2, Т3, Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т11, Т12, Т15, Т17, Т18, Т19 с размери 120/80	бр	15.00	 	 	
44	Табло Т4, Т13, Т16 с размери 80/120	бр	3.00	 	 	
 	Всичко разходи група 3	 	 	 	 	
 	Всичко обект 3	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	ВСИЧКО СМР:	 	 	 	 	

               Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.                
Всички посочени цени са в лева без ДДС.
           
Подпис:
Дата 	________/ _________ / ______	
Име и фамилия	__________________________	
Длъжност 	__________________________	
Наименование на участника	__________________________	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ценови показатели 

               При формиране на единичните цени за отделните видове строително-ремонтни работи сме използвали следните ценови показатели и анализни цени.

Ценови показатели:

•	часова ставка - ___________лeва/час; 
•	допълнителни разходи за труд - __________%; 
•	допълнителни разходи за механизация - ___________%; 
•	доставно-складови разходи - ___________%;
•	коефициенти за специфични условия на работа: _____________; 
•	[други по преценка на Възложителя/Кандидата]

               Единичните цени на отделите видове строително – монтажни работи сме съставяли на база _____________________ [УСН/78 г., “Building manager” или “Гауди”].

    Подпис:
Дата 	________/ _________ / ______	
Име и фамилия	__________________________	
Длъжност 	__________________________	
Наименование на участника	__________________________	

Анализни цени

Анализ за образуване на единични цени	
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./	
Анализ 	 	 	 	 	 	
 	МАТЕРИАЛИ:	 	 	 	 	
 	МЕХАНИЗАЦИЯ :	 	 	 	 	
 	ТРУД :	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:	 	 	 	 	
 	Доп.р.механизация (%)	 	 	 	 	
 	Доп.р-ди труд (%)	 	 	 	 	
 	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	 	 	 	 	
 	Общо допълнителни р-ди	 	 	 	 	
 	Начисления (%) (печалба)	 	 	 	 	
 	Обща цена :	 	 	 	 	

Анализ за образуване на единични цени	
Списък на материалите включени в анализа	
					
 	Наименование	Ед.м.	Единична цена	Процент на доставно-складови	
1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	
….	 	 	 	 	

Анализ за образуване на единични цени	
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа	
Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3степен	Разц. 3 степен	

									

Анализ за образуване на единични цени	
Списък на необходимата механизация  	
Наименование	Количество	Цена на машиносмяна	

Подпис:
Дата 	________/ _________ / ______	
Име и фамилия	__________________________	
Длъжност 	__________________________	
Наименование на участника	__________________________